- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Audioeingang/-ausgang

# Audioeingang/-ausgang

Integriertes Mikrofon | Unterstützt Stereomikrofone
<AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>-Anschluss | XLR×2, 3-polig Hohe Eingangsimpedanz, <LINE>/<MIC>/<+48V> (Schalterauswahl) <LINE>: 4 dBu/0 dBu (Menüauswahl) <MIC>: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (Menüauswahl)
<SDI OUT>-Anschluss | LPCM 4ch
<HDMI>-Anschluss | LPCM 2ch/4ch (Auswahl über das Menü)
<AV OUT>-Anschluss | 3,5- mm-Klinkenstecker Ausgangspegel: 600 Ω, 316 mV
Kopfhöreranschluss | 3,5- mm-Stereo-Klinkenstecker × 1
Lautsprecher | 20 mm Durchmesser, rund ×1

Nach oben