- Start
- Aufnahmen
- Praktische Aufnahmefunktionen
- Anzeige von Zebramustern

# Anzeige von Zebramustern

Die Kamera kann zwei Arten Zebramuster im Ausgabebild des LCD-Monitors anzeigen.

Wählen Sie das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST] → [ZEBRA] → [EIN] aus.

- Wählen Sie [MOMENT]. Das Zebramuster wird ungefähr fünf Sekunden lang angezeigt, wenn die USER-Taste, der [ZEBRA] zugewiesen ist, betätigt wird oder das USER-Schaltflächensymbol berührt wird.

- Werkseinstellung: [AUS]

## Festlegen des Erkennungspegels

Stellen Sie jede Option im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST] ein.

Option | Beschreibung der Einstellungen
--- | ---
[ZEBRA1 ERKENN] | Stellt den Erkennungspegel von Zebramuster 1 ein. [0%]…[109%] (Werkseinstellung: [80%])
[ZEBRA2 ERKENN] | Stellt den Extraktionspegel von Zebramuster 2 ein. [0%]…[109%] (Werkseinstellung: [100%])
[ZEBRA2] | Aktiviert/deaktiviert Zebramuster 2 und wählt [SPOT] aus. [EIN], [SPOT], [AUS] (Werkseinstellung: [AUS])

#### Anzeigebereich des Zebramusters

Der Anzeigebereich des Zebramusters variiert abhängig von der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST].

Wenn [SPOT] unter [ZEBRA2] ausgewählt ist, wird der Bereich gemäß dem [ZEBRA1 ERKENN]-Einstellwert zum [ZEBRA2 ERKENN]-Einstellwert im Zebramuster angezeigt.

[ZEBRA2]

[EIN]

[AUS]

[SPOT]

[109%]

[ZEBRA2 ERKENN]

[ZEBRA1 ERKENN]

[0%]

HINWEIS

- Das Zebramuster kann nicht aufgezeichnet werden.

- Das Zebramuster wird nicht während der Anzeige der Farbbalken angezeigt.

- Das Zebramuster wird nicht angezeigt, wenn das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] → [HLG] ausgewählt ist.

- Das Zebramuster wird nicht angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] ausgewählt ist.

Nach oben