- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Видеовыход

# Видеовыход

Разъем <SDI OUT> | BNC×1 HD SDI: 0,8 V [p-p], 75 Ω SD SDI: 0,8 V [p-p], 75 Ω Поддержка дистанционного управления SDI Формат вывода (вывод 4:2:2 (10 бит)) 1920×1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 25PsF, 23,98PsF, 29,97PsF 1280×720: 59,94p, 50p 720×480: 59,94i 720×576: 50i
Разъем <HDMI> | HDMI типа A×1 (несовместим с соединением VIERA) Поддержка дистанционного управления HDMI Формат вывода (вывод 4:2:2 (10 бит)) 3840×2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p 1280×720: 59,94p, 50p 720×480: 59,94p 720×576: 50p
Разъем <AV OUT> | Мини-разъем диаметром 3,5 mm Композитный: 1,0 V [p-p], 75 Ω

В начало страницы