- Начало
- Воспроизведение
- Экран эскизов
- Экран пиктограмм

# Экран пиктограмм

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>, чтобы отобразить экран эскизов, пока отображается экран изображения видеокамеры.

Снова нажмите кнопку <THUMBNAIL>, чтобы отобразить экран изображения видеокамеры.

На экране эскизов отображаются ролики в формате записи (P2/MOV/AVCHD), выбранном в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА].

Кроме того, для работы с меню на экране эскизов можно нажать кнопку <MENU>, когда отображается экран эскизов.

1. Отображение состояния ролика

   [ВСЕ СЛОТЫ]: отображаются все ролики, записанные на всех картах памяти в каждом из слотов карт. Ролики отображаются в разделе [ВСЕ СЛОТЫ], если отобразить экран эскизов с экрана изображения видеокамеры.

   [СЛОТ1]: отображаются только ролики, записанные на карту памяти в слоте карты 1.

   [СЛОТ2]: отображаются только ролики, записанные на карту памяти в слоте карты 2.

   [СЛОТ1→СЛОТ2]: отображаются ролики при копировании с карты памяти в слоте карты 1 на карту памяти в слоте карты 2.

   [СЛОТ2→СЛОТ1]: отображаются ролики при копировании с карты памяти в слоте карты 2 на карту памяти в слоте карты 1.

   [ОДИНАК. ФОРМАТ]: отображаются только ролики, которые записаны в формате системы.

   Для роликов, записанных в том же формате, устанавливаются текущие настройки, заданные для каждого из элементов меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]/[ФОРМАТ ФАЙЛА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ]/[РАЗРЕШ. ВЫБОР. ЗВУКА].

   [ОТМЕЧЕНО]: Отображаются только ролики с меткой фрагмента.

2. Отображение функции

   Отображается во время копирования, удаления, защиты и других операций.

3. Режим записи

   : отображается, если выбрать P2 в качестве формата записи файлов.

   : отображается, если выбрать MOV в качестве формата записи файлов.

   : отображается, если выбрать AVCHD в качестве формата записи файлов.

   : отображается, если выбрать MOV или AVCHD в качестве формата записи файлов при наличии по крайней мере одного ролика в формате P2 на любой карте памяти.

   : отображается, если выбрать P2 или MOV в качестве формата записи файлов при наличии по крайней мере одного ролика в формате AVCHD на любой карте памяти.

   : отображается, если выбрать P2 или AVCHD в качестве формата записи файлов при наличии по крайней мере одного ролика в формате MOV на любой карте памяти.

4. Состояние поврежденного ролика

   : отображается, если выбрать P2 в качестве формата записи файлов при наличии по крайней мере одного поврежденного ролика в формате P2, который можно восстановить на экране эскизов.

   : отображается, если выбрать P2 в качестве формата записи файлов при наличии по крайней мере одного поврежденного ролика в формате P2, который невозможно восстановить на экране эскизов.

   (Нет отображения): на экране эскизов нет поврежденных роликов в формате P2.

5. Отображение состояния носителя

   Номер слота карты памяти, на которую записан ролик, выбранный с помощью курсора, отображается желтым цветом.

6. Отображение состояния загрузки

   Отображает состояние загрузки содержимого.

   : Отображается серым, когда загрузка еще не начата или когда она уже завершена.

   : Отображается желтым, когда выполняется загрузка.

   : Отображается при возникновении ошибки загрузки.

7. Отображение статуса подключения проводной локальной сети, беспроводной локальной сети и USB-тетеринга

   Отображение статуса подключения проводной локальной сети, беспроводной локальной сети и USB-тетеринга.

   (Нет отображения): отсутствует подключение через проводную локальную сеть, беспроводную локальную сеть или USB-тетеринг. Задается в меню [СЕТЬ] → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [ВЫКЛ].

   : задается проводная локальная сеть без подключения к ROP.

   : задается проводная локальная сеть с подключением к ROP.

   : задается беспроводная локальная сеть без подключения к ROP.

   : задается беспроводная локальная сеть с подключением к ROP.

   : задается USB-тетеринг без подключения ROP.

   : задается USB-тетеринг с подключением ROP.

8. Отображение состояния подачи питания

   : отображается уровень оставшегося заряда батареи при питании от батареи.

   : отображается, если питание подается с блока питания.

9. Курсор

10. Недоступный для воспроизведения ролик

    Отображается, если на видеокамере невозможно воспроизвести ролик, например вследствие стандартного нарушения условий использования.

11. Кнопка переключения страниц

    Используется для переключения страниц на экране эскизов.

    []: переход на предыдущую страницу

    []: переход на следующую страницу

12. Полоса прокрутки

    Показывает, какая часть всех пиктограмм отображается в данный момент.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в качестве формата записи файлов выбран формат P2, ролик, записанный на несколько карт памяти, отображается в виде одного ролика.

## Отображение роликов на экране эскизов

1. Номер эскиза

   Отображение номера эскиза с [0001] по [9999].

   Как правило, отображается номер, назначенный ролику в порядке записи.

2. Возобновление состояния воспроизведения

3. Количество записанных пикселей, частота системы

4. Формат файла записи, кодек записи

5. Состояние защиты ролика

   Отображается, если ролик защищен.

6. Стандартный временной код/имя ролика

   Отображаются первые восемь букв и цифр временного кода при начале съемке ролика или имени файла ролика.

   Отображаемая информация задается в меню [ЗАПИСАННОЕ] → [ОТОБР.] → [ДАННЫЕ].

7. Состояние удаления выбранного элемента

8. Недоступный для воспроизведения ролик

   Отображается, если на видеокамере невозможно воспроизвести ролик (например, из-за другой частоты системы или по другой причине).

9. Состояние копирование выбранного элемента

   Отображается при выборе ролика.

10. Состояние выбора повторного подключения

    Отображается при выборе ролика для повторного подключения.

11. Поврежденный/неизвестный ролик

    : отображается для поврежденного ролика в формате P2, который можно восстановить.

    : отображается для поврежденного ролика в формате P2, который невозможно восстановить.

    : отображается для ролика в формате P2, записанного в другом формате, отличном от стандарта P2.

12. Неполный ролик

    : отображается при записи ролика в формате P2 на несколько карт памяти, если не вставлена любая из этих карт.

13. Ролики с текстовым примечанием

    : Это отображается в ролике с данными текстового примечания.

14. Ролик с записью прокси

    : Это отображается в ролике с записью прокси.

15. Ролик с меткой фрагмента

    : Это отображается в ролике с назначенной меткой фрагмента. Подробнее см. в разделе «Функция записи метки фрагмента».

## Отображение информации о ролике

Отображение информации о ролике, на который наведен курсор.

Наведите желтый курсор на ролик, чтобы воспроизвести информацию о нем.

Выберите меню [ЗАПИСАННОЕ] → [КЛИП] → [ИНФОРМАЦИЯ].

Отобразится информация о ролике.

#### Информация о ролике

1. Недоступный для воспроизведения ролик

   Отображается, если на видеокамере невозможно воспроизвести ролик (например, из-за другой частоты системы или по другой причине).

2. Номер эскиза

3. Состояние защиты ролика/поврежденный ролик/неизвестный ролик/неполный ролик/метка фрагмента/прокси/текстовое примечание

   : отображается, если ролик защищен.

   : отображается для поврежденного ролика в формате P2, который можно восстановить.

   : отображается для поврежденного ролика в формате P2, который невозможно восстановить.

   : отображается для ролика в формате P2, записанного в другом формате, отличном от стандарта P2.

   : отображается при записи ролика в формате P2 на несколько карт памяти, если не вставлена любая из этих карт.

   : Это отображается в ролике с назначенной меткой фрагмента. Подробнее см. в разделе «Функция записи метки фрагмента».

   : Это отображается в ролике с записью прокси.

   : Это отображается в ролике с данными текстового примечания.

4. Изображение эскиза

5. Имя ролика

6. [ЗАПУСК TC]

   Отображается значение временного кода в начале записи.

7. [ЗАПУСК UB]

   Отображается значение пользовательской информации в начале записи.

8. [ДАТА]

   Отображается дата записи.

9. [ВРЕМЯ]

   Отображается время начала записи.

10. [ДЛИТ.]

    Отображается длительность ролика.

11. [ПКС./ЧАСТ.]

    Отображается формат записи ролика.

12. [КОДЕК]/[КОДЕК/ЗВУК]

    Отображается формат записи файла и записывающий кодек для ролика.

    Отображается количество битов аудио для ролика, которые нужно записать, если установлен формат записи AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

13. [Частота кадров]

    Отображается частота кадров при записи ролика.

    Отображается, если включена функция записи с переменной частотой кадров, а ролик записывается с частотой кадров, отличной от частоты системы.

14. [ГАММА]

    Отображается гамма ролика.

    Отображается [V-Log], если заданы параметры в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] → [V-Log] и производится запись.

    Отображается, если в меню [СИСТЕМА] заданы параметры → [ФОРМАТ ФАЙЛА] → [P2]/[MOV] и производится запись.

## Отображение метаданных ролика

Отображение метаданные, записанные в ролике, в месте, на которое наведен курсор.

Рис. 1

Рис. 2

Наведите желтый курсор на ролик, чтобы воспроизвести информацию о нем.

Выберите меню [ЗАПИСАННОЕ] → [КЛИП] → [ИНФОРМАЦИЯ].

Отобразится информация о ролике.

Выберите [SET].

Отображается экран мета элементов ролика. (Рис. 1)

Подробные метаданные ролика отображаются при выборе мета элемента ролика для отображения. (Рис. 2)

В начало страницы