- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Зарядное устройство батареи (AG-BRD50)

# Зарядное устройство батареи (AG-BRD50)

Входное напряжение 12 V пост. тока, 3,0 A Выходное напряжение 8,4 V пост. тока, 4,0 A

Информация по технике безопасности.

Зарядный ток | Максимум 4000 mA
Рабочая влажность окружающей среды | 10% – 80% (относительная влажность, без конденсации)
Масса | Прибл. 230 g
Размеры (Ш×В×Г) | 130 mm×48 mm×107 mm

В начало страницы