- Начало
- Съемка
- Функция записи с переменной частотой кадров (VFR)/функция сверхмедленной записи
- Переменная частота кадров (VFR)

# Переменная частота кадров (VFR)

Обеспечивает высокоскоростную съемку с частотой кадров от 1fps до 60fps.

В меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]/[ФОРМАТ ФАЙЛА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ] выберите разрешение и кодек для видеозаписи, а также частоту, которая будет задана в качестве эталонной частоты кадров.

- Доступные для установки комбинации см. в разделе «Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи».

  Диапазон значений частоты кадров, которые можно использовать при высокоскоростной съемке, зависит от настройки.

Выберите меню [Файл сцены] → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] → [ВКЛ].

- Эту настройку также можно задать с помощью кнопки USER. См. раздел «Функции, назначенные кнопкам USER».

Задайте частоту кадров в соответствии с условиями съемки в меню [Файл сцены] → [Частота кадров].

- Ее также можно задать с помощью многофункционального ручного управления. См. раздел «Многофункциональное ручное управление».

Нажмите кнопку REC.

Начнется запись с переменной частотой кадров.

В начало страницы