- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Запись данных прокси

# Запись данных прокси

Запись P2 может одновременно записывать формат AVC-G6, отличающийся от записи основного материала, в качестве данных прокси.

- Разрешение данных прокси то же самое, что и у записи основного материала.

- Форматом файла является формат MOV, который также подходит для нелинейного редактирования. Подробнее о формате см. в разделе «Технические характеристики».

- Когда задано значение [V-Log] для записи основного материала, для изображения, подлежащего записи в качестве данных прокси, может быть задано значение [V-Log] или [V-709].

  Также, когда задано значение [HDR] для записи основного материала, для изображения, подлежащего записи в качестве данных прокси, может быть задано значение [SDR] или [HDR].

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [НАСТР. ПРОКСИ] → [ЗАПИСЬ ПРОКСИ] → [ВКЛ].

На экране изображения видеокамеры рядом с форматом записи отображается [PXY]. Это указывает на то, что настроена запись данных прокси.

Нажмите кнопку REC.

Данные прокси записываются одновременно с основным материалом.

- Данные прокси записываются на карту памяти в тот же слот для платы, в котором записывается основной материал. Запись только данных прокси невозможна.

- Данные прокси записываются в качестве звукового файла изображения и файла метаданных в реальном времени.

  - Звуковой файл изображения: XXXXXXXX.MOV

  - Файл метаданных в реальном времени: XXXXXXXX.BIN

    Для каждого кадра записываются временной код и данные пользовательской информации.

- На экране эскиза ролика отображается [P] с записью данных прокси.

  Помимо этого, информация о записи данных прокси может подтверждаться на информационном экране ролика.

  Подробнее см. в разделе «Подтверждение подробной информации данных прокси».

- Записанные данные прокси нельзя воспроизвести в видеокамере. Их можно воспроизвести посредством P2 Viewer Plus.

  Информацию о P2 Viewer Plus, см. на следующем веб-сайте.

  https://pro-av.panasonic.net/

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда для [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано какое-либо другое значение, помимо [P2], данные прокси записывать нельзя.

- Когда для [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задано значение AVC-G12, данные прокси записывать нельзя.

- Сведения об ограничениях режима записи прокси см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно». Также функция записи данных прокси не может использоваться одновременно с функцией потоковой передачи (Функция потоковой передачи).

- Ролик с данными прокси, записанными в гибридной диаграмме гамма-кривой, не может воспроизводиться посредством P2 Viewer Plus для Windows. Воспроизведение при помощи Windows Media Player, оборудованного Windows или VLC Media Player версии Ver.2.0 или более поздней версии.

- Восстановление данных прокси невозможно. При восстановлении ролика с данными прокси восстанавливается только основной материал, а данные прокси удаляются.

## Подтверждение подробной информации данных прокси

Подробная информация данных прокси записанного ролика может подтверждаться в меню [ЗАПИСАННОЕ] → [КЛИП] → [ИНФОРМАЦИЯ] на экране эскиза.

Сведения об эксплуатации см. в разделе «Отображение информации о ролике».

#### Подробная информация о данных прокси

[ФОРМАТ] | Отображается формат данных записи.
[ВИДЕОКОДЕК] | Отображается информация кодека данных записи.
[ЧАСТ. КАДР. ВИДЕО] | Отображается информация о частоте кадров данных записи.
[БИТРЕЙТ ВИДЕО] | Отображается информация о битрейте видео данных записи.
[РАЗРЕШ. ВИДЕО] | Отображается информация о разрешении видео данных записи.
[ПРОПОРЦИИ] | Отображается форматное соотношение данных записи.
[TC SUPER] | Отображает инструкцию наложения или не наложения TC (временного кода) на запись видео.
[АУДИОКОДЕК] | Отображается информация аудио кодека данных записи.
[БИТРЕЙТ АУДИО] | Отображается информация о битрейте аудио данных записи.
[ЧАСТ.ДИСКР.АУДИО] | Отображается информация о частоте дискретизации аудиосигнала данных записи.
[КОЛ. ЗВ. КАНАЛОВ] | Отображается количество аудио каналов данных записи.

В начало страницы