- Начало
- Съемка
- Аудиовход
- Переключение аудиовхода

# Переключение аудиовхода

#### Формат записи звука

Формат записи звука, например формат сжатия, зависит от режима записи.

Режим записи | Формат записи | Частота дискретизации/бит
--- | --- | ---
P2 | Линейный PCM (LPCM) | 48 kHz/24 бита*
MOV | Линейный PCM (LPCM) | 48 kHz/24 бита
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 бит

Если для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] установлено одно из указанных ниже значений, будет задана частота дискретизации 48 kHz/16 бит.

[1080-59.94p/AVC-G12]

[1080-50.00p/AVC-G12]

[1080-59.94i/AVC-G12]

[1080-50.00i/AVC-G12]

[720-59.94p/AVC-G12]

[720-50.00p/AVC-G12]

Если для параметра [ФОРМАТ ЗАПИСИ] установлено одно из указанных ниже значений, можно выбрать 48 kHz/16 бит или 48 kHz/24 бита в меню [СИСТЕМА] → [РАЗРЕШ. ВЫБОР. ЗВУКА].

[1080-50.00i/AVC-I100]

[1080-50.00p/AVC-I100]

[1080-59.94i/AVC-I100]

[1080-59.94p/AVC-I100]

[720-50.00p/AVC-I100]

[720-59.94p/AVC-I100]

[1080-50.00i/AVC-I50]

[1080-59.94i/AVC-I50]

[720-50.00p/AVC-I50]

[720-59.94p/AVC-I50]

#### Выбор входного аудиосигнала

Выбор звукового сигнала для аудиоканала 1 или 2.

Звуковой сигнал, записываемый для аудиоканала 3 или 4, автоматически задается с помощью настроек переключателей <CH1 SELECT> и <CH2 SELECT>.

Элемент | Записываемый входной сигнал
--- | ---
<CH1 SELECT> | <CH2 SELECT> | Аудиоканал 1 | Аудиоканал 2 | Аудиоканал 3 | Аудиоканал 4
<INT(L)> | <INT(R)> | Встроенный микрофон <L> | Встроенный микрофон <R> | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Разъем <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Встроенный микрофон <L> | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Встроенный микрофон <R>
<INPUT2> | Встроенный микрофон <L> | Разъем <AUDIO INPUT 2> | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Встроенный микрофон <R>
<INPUT1> | <INT(R)> | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Встроенный микрофон <R> | Встроенный микрофон <L> | Разъем <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Встроенный микрофон <L> | Встроенный микрофон <R>
<INPUT2> | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Разъем <AUDIO INPUT 2> | Встроенный микрофон <L> | Встроенный микрофон <R>
<INPUT2> | <INT(R)> | Разъем <AUDIO INPUT 2> | Встроенный микрофон <R> | Встроенный микрофон <L> | Разъем <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Разъем <AUDIO INPUT 2> | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Встроенный микрофон <L> | Встроенный микрофон <R>
<INPUT2> | Разъем <AUDIO INPUT 2> | Разъем <AUDIO INPUT 2> | Встроенный микрофон <L> | Встроенный микрофон <R>

В начало страницы