- Начало
- Подготовка
- Подготовка карты памяти
- Состояние индикатора доступа к карте и карты памяти

# Состояние индикатора доступа к карте и карты памяти

Индикатор доступа к карте | Состояние карты памяти
--- | ---
Оранжевый (горит) | Карта выбрана для целевой записи | Разрешены загрузка и запись. Текущая карта выбрана для целевой записи.
Зеленый (горит) | Запись возможна | Разрешены загрузка и запись.
Оранжевый (мигает) | Осуществляется доступ | Выполняется загрузка или запись данных.
Оранжевый (быстро мигает) | Распознавание карты памяти | Карта памяти распознается.
| Ошибка | Произошла ошибка. Этот индикатор будет мигать, даже если при возникновении ошибки карта памяти не вставлена.
Зеленый (медленно мигает) | Не осталось места для записи | На карте памяти не осталось места для записи. Можно только загружать данные.
| Защита от записи | Выключатель защиты от записи на карте памяти установлен в положение LOCK.
| Запись невозможна | Запись при текущем формате записи невозможна. Для записи измените формат записи или используйте карту памяти, совместимую с этим форматом записи.
Выкл | Карта памяти не установлена | Карта памяти не вставлена.
| Недопустимый формат | Неправильный формат. Выполните форматирование карты.
| Карта не поддерживается | Данную карту, например MMC (Multi Media Card), невозможно использовать с видеокамерой.
| Установка меню [СЕТЬ] → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX] | Запись и воспроизведение невозможны. Можно использовать только отличные от них функции (загрузка файла условий съемки и другие).
| Карта microP2, отформатированная путем шифрования с помощью пароля CPS | Невозможно использовать с видеокамерой. Если карта отформатирована на видеокамере, ее можно использовать в качестве незашифрованной карты microP2.
| В режиме чтения карт | Индикаторы доступа к картам 1 и 2 гаснут, если к картам не обращаются.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Индикатор доступа к карте не будет гореть или мигать, если в меню [ДРУГОЕ] установлен параметр → [ИНДИКАТОР] → [ДОСТУП LED] → [ВЫКЛ].

В начало страницы