- Начало
- Сетевое подключение
- Функция потоковой передачи
- Основная настройка видеокамеры

# Основная настройка видеокамеры

## Указание сетевых настроек

Укажите сетевые настройки. (Сетевые настройки)

## Настройки для функции потоковой передачи

Задайте параметры меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ].

- Подробнее об элементах настроек см. в разделе «Настройки при использовании функции потоковой передачи», «Настройки при использовании функции потоковой передачи 4K».

Выберите меню [СЕТЬ] → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] или [ПОТОК.ПЕРЕД. (4K)].

Функция потоковой передачи будет включена.

Выберите протокол при помощи меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПРОТОКОЛ ПОТОК. ПЕРЕДАЧИ].

В меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ФОРМАТ ПОТОК. ПЕРЕД.] задайте формат данных при потоковой передаче.

- Подробнее об элементах настроек см. в разделе «Настройки при использовании функции потоковой передачи», «Настройки при использовании функции потоковой передачи 4K».

Задайте настройку в соответствии с выбранным протоколом.

- Подробнее о каждом протоколе см. в разделе «Настройка каждого протокола и начало потоковой передачи».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функцию потоковой передачи можно использовать, если соблюдены все приведенные ниже условия.

  - В меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано любое значение, кроме [AVCHD]

  - В меню [СИСТЕМА] задан параметр → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВЫКЛ]

  - В меню заданы необходимые настройки, указанные в разделе «Настройки при использовании функции потоковой передачи»

    (Эту функцию невозможно использовать, если задано значение UHD.)

  - VFR и некоторые специальные функции записи выключены

  - В меню [ЗАПИСЬ] → [НАСТР. ПРОКСИ] → [ЗАПИСЬ ПРОКСИ] → [ВЫКЛ] задан параметр

- Запись и отображение эскизов невозможно, когда выбран параметр [ПОТОК.ПЕРЕД. (4K)].

- Функцию потоковой передачи 4K можно использовать, если соблюдены все приведенные ниже условия.

  - В меню [СИСТЕМА] для параметра → [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [MOV]

  - В меню [СИСТЕМА] → [СУПЕР МЕДЛ.] → установлен параметр [ВЫКЛ]

  - В меню заданы необходимые настройки, указанные в разделе «Настройки при использовании функции потоковой передачи 4K»

    (Это нельзя использовать, если задано какое-либо другое значение, помимо UHD)

  - VFR и некоторые специальные функции записи выключены

- Если в меню [Файл сцены] → [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] установлено значение [HLG], потоковая передача видео выполняется после конвертации из высокого динамического диапазона в стандартный динамический диапазон.

- Если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log], потоковая передача видео выполняется после конвертации из V-Log в V-709.

#### Настройки при использовании функции потоковой передачи

Элемент, который можно выбрать, варьируется в зависимости от настроек [ПРОТОКОЛ ПОТОК. ПЕРЕДАЧИ].

- Для [SRT-КЛИЕНТ] или [SRT-ПРОСЛУШ.]: в таблице можно выбрать только формат потоковой передачи с символом «*».

Меню [СИСТЕМА] | Меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА]
--- | ---
[ЧАСТОТА] | [ФОРМАТ ЗАПИСИ] | [ФОРМАТ ПОТОК. ПЕРЕД.]
[59.94Гц] | [1080-59.94p/AVC-I100] [1080-59.94p/AVC-I422] [1080-59.94p/AVC-G25] [1080-59.94p/AVC-G12] [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | *[1920×1080-60fps 24M] *[1920×1080-60fps 20M] *[1920×1080-60fps 16M] *[1280×720-60fps 14M] *[1280×720-60fps 8M] *[1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Заводские настройки) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
| [1080-59.94i/AVC-I200] [1080-59.94i/AVC-I100] [1080-59.94i/AVC-I50] [1080-59.94i/AVC-G50] [1080-59.94i/AVC-G25] [1080-59.94i/AVC-G12] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | *[1920×1080-30fps 14M] *[1920×1080-30fps 6M] *[1920×1080-30fps 1M] *[1280×720-30fps 8M] *[1280×720-30fps 2M] *[1280×720-30fps 1M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Заводские настройки) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
| [1080-23.98p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M] | [1920×1080-24fps 14M] [1920×1080-24fps 6M] [1920×1080-24fps 1M] (Заводские настройки)
| [720-59.94p/AVC-I200] [720-59.94p/AVC-I100] [720-59.94p/AVC-I50] [720-59.94p/AVC-G50] [720-59.94p/AVC-G25] [720-59.94p/AVC-G12] | *[1280×720-60fps 14M] *[1280×720-60fps 8M] *[1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Заводские настройки) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
[50.00Гц] | [1080-50.00p/AVC-I100] [1080-50.00p/AVC-I422] [1080-50.00p/AVC-G25] [1080-50.00p/AVC-G12] [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | *[1920×1080-50fps 24M] *[1920×1080-50fps 20M] *[1920×1080-50fps 16M] *[1280×720-50fps 14M] *[1280×720-50fps 8M] *[1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Заводские настройки) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
| [1080-50.00i/AVC-I200] [1080-50.00i/AVC-I100] [1080-50.00i/AVC-I50] [1080-50.00i/AVC-G50] [1080-50.00i/AVC-G25] [1080-50.00i/AVC-G12] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | *[1920×1080-25fps 14M] *[1920×1080-25fps 6M] *[1920×1080-25fps 1M] *[1280×720-25fps 8M] *[1280×720-25fps 2M] *[1280×720-25fps 1M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Заводские настройки) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
| [720-50.00p/AVC-I200] [720-50.00p/AVC-I100] [720-50.00p/AVC-I50] [720-50.00p/AVC-G50] [720-50.00p/AVC-G25] [720-50.00p/AVC-G12] | *[1280×720-50fps 14M] *[1280×720-50fps 8M] *[1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Заводские настройки) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]

#### Настройки при использовании функции потоковой передачи 4K

- Элемент, который можно выбрать, варьируется в зависимости от настроек [ПРОТОКОЛ ПОТОК. ПЕРЕДАЧИ].

  - Для [SRT-КЛИЕНТ] или [SRT-ПРОСЛУШ.]: не поддерживается формат записи/потоковой передачи, который начинается с 2160-23.98p.

  - Для [RTMP(S)]: формат потоковой передачи, который начинается с H.265, не поддерживается.

- При использовании RTMPS или когда включено шифрование SRT можно выбрать только формат потоковой передачи, равный или меньший 25 Mbps.

Меню [СИСТЕМА] | Меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА]
--- | ---
[ЧАСТОТА] | [ФОРМАТ ЗАПИСИ] | [ФОРМАТ ПОТОК. ПЕРЕД.]
[59.94Гц] | [2160-59.94p/420LongGOP 150M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] | [H.265_3840×2160-60fps 75M] [H.265_3840×2160-60fps 50M] [H.265_3840×2160-60fps 25M] [H.265_3840×2160-60fps 12M] [H.265_3840×2160-60fps 8M] [H.264_3840×2160-60fps 75M] [H.264_3840×2160-60fps 50M] [H.264_3840×2160-60fps 25M] [H.264_3840×2160-60fps 12M] (Заводские настройки)
| [2160-29.97p/420LongGOP 100M] [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M] [2160-29.97p/422LongGOP 150M] [2160-29.97p/422ALL-I 400M] | [H.265_3840×2160-30fps 75M] [H.265_3840×2160-30fps 50M] [H.265_3840×2160-30fps 25M] [H.265_3840×2160-30fps 12M] [H.265_3840×2160-30fps 8M] [H.264_3840×2160-30fps 75M] [H.264_3840×2160-30fps 50M] [H.264_3840×2160-30fps 25M] [H.264_3840×2160-30fps 12M] (Заводские настройки)
| [2160-23.98p/420LongGOP 100M] [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M] [2160-23.98p/422LongGOP 150M] [2160-23.98p/422ALL-I 400M] | [H.265_3840×2160-24fps 75M] [H.265_3840×2160-24fps 50M] [H.265_3840×2160-24fps 25M] [H.265_3840×2160-24fps 12M] [H.265_3840×2160-24fps 8M] [H.264_3840×2160-24fps 75M] [H.264_3840×2160-24fps 50M] [H.264_3840×2160-24fps 25M] [H.264_3840×2160-24fps 12M] (Заводские настройки)
[50.00Гц] | [2160-50.00p/420LongGOP 150M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M] | [H.265_3840×2160-50fps 75M] [H.265_3840×2160-50fps 50M] [H.265_3840×2160-50fps 25M] [H.265_3840×2160-50fps 12M] [H.265_3840×2160-50fps 8M] [H.264_3840×2160-50fps 75M] [H.264_3840×2160-50fps 50M] [H.264_3840×2160-50fps 25M] [H.264_3840×2160-50fps 12M] (Заводские настройки)
| [2160-25.00p/420LongGOP 100M] [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M] [2160-25.00p/422LongGOP 150M] [2160-25.00p/422ALL-I 400M] | [H.265_3840×2160-25fps 75M] [H.265_3840×2160-25fps 50M] [H.265_3840×2160-25fps 25M] [H.265_3840×2160-25fps 12M] [H.265_3840×2160-25fps 8M] [H.264_3840×2160-25fps 75M] [H.264_3840×2160-25fps 50M] [H.264_3840×2160-25fps 25M] [H.264_3840×2160-25fps 12M] (Заводские настройки)

В начало страницы