- Начало
- Съемка
- Съемка

# Съемка

Для выполнения съемки выполните следующие действия.

1. Кнопка REC (на ручке)

2. Кнопка REC (на удерживателе)

3. Переключатель <AUTO/MANUAL>

Задайте настройки видео и ввод звука.

- Перед выполнением съемки требуется настроить или отрегулировать следующие параметры.

  - Параметры изображения для функции яркости (диафрагма, усиление, затвор) и функции настройки баланса белого и пр.

  - Параметры аудиовхода для записи звука.

  - Регулировка уровня записи звука.

Выберите режим съемки с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>.

<AUTO>: автоматический режим

- [A] отображается в верхней части экрана видоискателя и ЖК-монитора.

- Фокус, диафрагма, усиление, затвор и баланс белого регулируются автоматически.

- Можно задать операции, указанные для автоматического режима в меню [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.].

<MANUAL>: ручной режим

- Чтобы отрегулировать фокус, диафрагму, усиление, скорость затвора и баланс белого вручную, выберите ручной режим камеры.

- Чтобы отрегулировать яркость, настройте диафрагму и фильтр ND. (Диафрагма)

- Для настройки фокуса вручную используйте функцию фокусировки. (Фокусировка (фокусировка вручную))

- Чтобы настроить баланс белого, отрегулируйте баланс белого и баланс черного. (Настройка баланса белого и баланса черного)

- Чтобы задать настройки аудиовхода и уровня записи, переключите аудиовход. (Переключение аудиовхода)

Начните запись, нажав кнопку REC.

- На ручке и удерживателе имеется по одной кнопке REC.

- При записи индикатор записи горит красным.

Нажмите кнопку REC еще раз, чтобы остановить запись.

После нажатия кнопки REC может потребоваться некоторое время до остановки записи.

Проверьте записанное видео.

По завершении записи при нажатии кнопки <REC CHECK> автоматически воспроизводятся приблизительно три последних секунды последнего записанного ролика.

В данном случае можно проверить правильность записи видео.

- После проверки выполняется возврат в режим ожидания записи.

Проверка REC не будет работать в указанных ниже случаях.

- Когда питание включено или отключено

- При перезапуске

- При нажатии кнопки <THUMBNAIL>

- При вставке или извлечении карты памяти

- При форматировании карты памяти

- При переключении слота карты, используемой для записи, путем нажатия кнопки USER, которой назначена функция [ВЫБОР СЛОТА], или путем касания значка кнопки USER

- При переключении в режим [РЕЖ.КАРДРИДЕРА] или [РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ]

- Если в меню [ЗАПИСЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ] → [ОДНОВРЕМ.ЗАП.]/[ФОНОВАЯ ЗАП.]

- При изменении любых из указанных далее настроек

  - Меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ]

  - Меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ]

Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи
В начало страницы