- Начало
- Подготовка
- Дополнительные принадлежности
- Установка внешнего микрофона

# Установка внешнего микрофона

Внешний микрофон, например супернаправленный микрофон AG-MC200G (приобретается дополнительно), можно установить на ручку.

К корпусу видеокамеры заранее крепятся винты защиты резьбовых отверстий. Отвинтите эти винты при закреплении держателя микрофона.

- Для установки держателя микрофона винты, изначально установленные на видеокамере, не применяются. Используйте винты держателя микрофона, которые входят в комплект.

Винты держателя микрофона

Зажим кабеля микрофона

Держатель микрофона

Разъем <AUDIO INPUT 1>

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Прикрепите входящий в комплект держатель микрофона к креплению держателя микрофона с помощью винтов держателя микрофона (x 2). (Рис. 1)

Установите внешний микрофон и зафиксируйте винты держателя микрофона. (Рис. 2)

Подключите кабель микрофона к разъему <AUDIO INPUT 1>. (Рис. 3)

Прикрепите кабель микрофона к зажиму кабеля микрофона.

Установите переключатель <INPUT1> в положение, соответствующее подключаемому микрофону.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отсоедините кабель микрофона от разъема <AUDIO INPUT 1>, нажимая рычаг.

В начало страницы