- Начало
- Съемка
- Аудиовход
- При использовании аудиоустройства или внешнего микрофона

# При использовании аудиоустройства или внешнего микрофона

Подключите аудиоустройство или внешний микрофон к разъему <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.

Выберите используемый аудиовход с помощью переключателя <INPUT1>/<INPUT2>.

Подключенное устройство | Настройки меню (можно задать отдельно для каждого канала)
--- | ---
<INPUT1>/<INPUT2> | [ВХОД 1 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]/[ВХОД 2 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]*1 | [ВХОД 1 ЛИНЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ]/[ВХОД 2 ЛИНЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ]*2
Аудиоустройство | <LINE> | Отключен | [4dB], [0dB]
Внешний микрофон | <MIC> | [−40dB], [−50dB], [−60dB] | Отключен
Внешний микрофон (с источником питания) | <+48V> | [−40dB], [−50dB], [−60dB] | Отключен

Заводские настройки: [−50dB]

Заводские настройки: [0dB]

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если используется супернаправленный микрофон AG-MC200G (приобретается дополнительно), установите для параметра [ВХОД 1 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]/[ВХОД 2 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА] значение [−50dB].

В начало страницы