- Начало
- Описание компонентов
- Видеокамера
- Верхняя панель

# Верхняя панель

1. ЖК-монитор

2. Направляющая для осветительных приборов

   Используется для подключения лампы для видеокамеры и т. п.

3. Кнопка REC (на ручке)

   Начинает или останавливает запись.

   Оснащена механизмом блокировки.

4. Рычаг масштабирования (на удерживателе)

   Позволяет регулировать масштаб изображения.

   <T>: увеличение изображения.

   <W>: уменьшение изображения.

5. Кнопка <IRIS>/<USER 6>

   Используется для выбора способа настройки диафрагмы объектива.

   Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER6).

6. Кнопка <REC CHECK>

   Нажмите эту кнопку при отложенной записи, чтобы воспроизвести три последние секунды видео или аудио только что снятого ролика.

7. Крепление для плечевого ремня

   Используется для присоединения поставленного в комплекте плечевого ремня. (Прикрепление наплечного ремня)

8. Рычаг масштабирования (на ручке)

   Позволяет регулировать масштаб изображения.

   <T>: увеличение изображения.

   <W>: уменьшение изображения.

9. Индекс фокальной плоскости <>

   Используется для обозначения фокальной плоскости датчика MOS. Служит ориентиром для точного измерения фокусного расстояния от объекта.

10. Отверстия для крепления ручки

    Используются для установки ручки.

    - Размер отверстий для крепления

      - 1/4-20 UNC (винт длиной 5,5 mm или короче)

11. Башмак для аксессуаров

    Используется для подключения лампы для видеокамеры.

12. Кнопка <THUMBNAIL>

    Нажмите эту кнопку для отображения экрана эскизов на ЖК-мониторе и в видоискателе. Нажмите ее снова, чтобы вернуться на обычный экран.

13. Кнопка <COUNTER>

    Используется для переключения элементов экрана счетчика.

14. Кнопка <RESET>

    Сбрасывает счетчик времени или стирает значение вводимых данных на экране клавиатуры.

15. Кнопка <MENU>

    Отображает меню. Если нажать кнопку <MENU> при отображении меню, меню закроется. Нажмите данную кнопку при отображении эскиза для открытия рабочего экрана меню эскизов и удаления роликов.

16. Кнопка <AUDIO MON/ADV>

    Регулировка громкости звука на мониторе во время воспроизведения, записи и в режиме ожидания записи.

    <+>: увеличение уровня громкости звука на мониторе. При нажатии во время паузы выполняется покадровое воспроизведение.

    <−>: снижение уровня громкости звука на мониторе. При нажатии во время паузы выполняется покадровая перемотка.

17. Кнопка <SET>

    Выполняет операции меню настроек и эскизов.

18. Кнопка <>

    Выполняет операции меню настроек и эскизов.

    Нажмите эту кнопку во время воспроизведения, чтобы выполнить ускоренное воспроизведение.

    Нажмите эту кнопку во время остановки воспроизведения, чтобы перейти к началу следующего ролика.

19. Кнопка </>

    Выполняет операции меню настроек и эскизов.

    Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть воспроизводимые изображения.

    Нажмите эту кнопку во время воспроизведения, чтобы поставить его на паузу.

    Нажмите эту кнопку, чтобы возобновить воспроизведение, во время паузы, ускоренного воспроизведения или ускоренного обратного воспроизведения.

20. Кнопка <>

    Выполняет операции меню настроек и эскизов.

    Нажмите эту кнопку во время воспроизведения, чтобы выполнить ускоренное обратное воспроизведение.

    Нажмите эту кнопку во время остановки воспроизведения, чтобы перейти к началу ролика.

21. Кнопка <>

    Выполняет операции меню настроек и эскизов.

    Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение ролика.

22. Кнопка <EXIT>

    Возвращает на один уровень выше при отображении меню. Если нажать кнопку <EXIT>, не подтверждая значение настройки, изменение настройки не будет сохранено.

23. Кнопка <BARS>

    Позволяет включать/выключать цветовую полосу. Цветовая полоса блокируется тестовым звуковым сигналом (1 кГц).

В начало страницы