- Начало
- Съемка
- Использование функции зума

# Использование функции зума

Отрегулируйте угол обзора для съемки.

Видеокамера поддерживает 20-кратный оптический зум.

Его можно расширить до приблизительно 32-кратного зума (приблизительно 24-кратное увеличение при записи с разрешением UHD), если в меню [КАМЕРА] задан параметр → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [i.ZOOM] → [ВКЛ].

На экране можно подтвердить коэффициент зуммирования в пределах от [Z000]/[iZ000] (максимальный широкий угол) до [Z999]/[iZ999] (максимальное телефото). Значение возрастает при увеличении изображения и сокращается при его уменьшении.

Коэффициент зуммирования отображается в виде показателя от [iZ000] до [iZ999], если для параметра [i.ZOOM] установлено значение [ВКЛ]. При включении функции i.ZOOM символ «i» отображается на белом фоне.

Управлять зумом можно с помощью трех элементов управления, приведенных ниже.

- Рычаг зума (на удерживателе)

- Рычаг зума (на ручке)

- Кольцо зума на объективе

Настройка значения трансфокатора
В начало страницы