- Начало
- Эксплуатация
- Настройки меню
- Меню [ЗАПИСАННОЕ]

# Меню [ЗАПИСАННОЕ]

Подтверждение или удаление записываемого ролика.

Это меню можно настраивать, когда отображается экран эскизов.

## [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ]

Настройка воспроизведения записанных роликов.

Для выбора ролика обычно используется пункт [ВСЕ СЛОТЫ] при переключении на экране эскизов с экрана изображения видеокамеры.

### [ВЫБОР КЛИПА]

Выбор ролика, который необходимо отобразить на экране пиктограмм.

[ВСЕ СЛОТЫ] | Отображение роликов, записанных на всех картах памяти в каждом слоте карты.
[СЛОТ1] | Отображение только роликов, записанных на карте памяти в слоте карты 1.
[СЛОТ2] | Отображение только роликов, записанных на карте памяти в слоте карты 2.
[ОДИНАК. ФОРМАТ] | Отображение только роликов, которые записаны в формате системы. Тот же формат записи роликов означает, что каждый параметр ([ЧАСТОТА], [ФОРМАТ ФАЙЛА], [ФОРМАТ ЗАПИСИ] и [РАЗРЕШ. ВЫБОР. ЗВУКА]) в меню [СИСТЕМА] соответствует текущему состоянию настройки.
[ОТМЕЧЕНО] | Отображает только ролики с назначенной им меткой фрагмента.

(Заводские настройки: [ВСЕ СЛОТЫ])

### [ВОЗОБН.ВОСПР.]

Выберите, начинать ли воспроизведение с места, в котором оно было прекращено.

[ВКЛ] | Воспроизведение с позиции, в которой воспроизведение было остановлено.
[ВЫКЛ] | Воспроизведение всегда начинается с начала ролика.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

## [КЛИП]

Ролик можно защитить или скопировать на другую карту памяти.

[ЗАЩИТИТЬ] | [ВЫБРАТЬ] | Защитите ролик, чтобы предотвратить его случайное удаление. Выберите необходимый ролик и задайте защиту.
[УДАЛИТЬ] | [ВСЕ] | Удаление всех роликов, отображаемых на экране эскизов. Ролик, который не отображается на экране эскизов, не удаляется.
[ВЫБРАТЬ] | Выберите необходимый ролик и удалите его.
[КОПИРОВАТЬ] | [ВСЕ] | Копирование всех роликов на другую карту памяти.
[ВЫБРАТЬ] | Выбор ролика, который необходимо скопировать, и его копирование на другую карту памяти.
[ИСПРАВЛЕНИЕ] | Позволяет восстановить ролик, для которого отображается символ , после неожиданного отключения питания и похожих проблем во время записи в формате P2.
[ПОВТ. СОЕД.] | [ВЫБРАТЬ] | При записи в формате P2 ролик, записанный на несколько карт microP2, может не распознаваться как непрерывный ролик и сопровождаться символом . Позволяет восстановить данные в виде непрерывного ролика путем выбора роликов для повторного подключения.
[ИНФОРМАЦИЯ] | Отображение подробной информации о ролике.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ролик, записанный в формате P2, защитить невозможно.

- Ролик, записанный в формате MOV, скопировать невозможно.

## [ОТОБР.]

Настройка отображения экрана эскизов.

### [ДАННЫЕ]

Выбор содержимого, который необходимо отобразить в области отображения временных кодов.

[ЗАПУСК TC] | Отображается значение временного кода в начале записи.
[НАЗВАНИЕ КЛИПА] | Отображаются имена роликов.

(Заводские настройки: [ЗАПУСК TC])

В начало страницы