- Начало
- Съемка
- Параметры, настраиваемые во время съемки
- Усиление

# Усиление

Если экран видеокамеры темный, увеличьте усиление, чтобы экран стал светлее.

Выберите ручной режим с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>. (Съемка)

Измените усиление с помощью переключателя <GAIN>.

<L>: переключатель обычно находится в этом положении. (Заводские настройки: [0dB] или [ISO 800])

<M>: увеличивает усиление изображения видеокамеры. (Заводские настройки: [6dB] или [ISO 1600])

<H>: увеличивает усиление изображения видеокамеры. (Заводские настройки: [12dB] или [ISO 3200])

Значения усиления для <L>, <M> и <H> можно изменить в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [НИЗ. УСИЛ], [СРЕД. УСИЛ.] и [ВЫС. УСИЛ.]. ([РЕЖ. ПЕРЕКЛ.])

Единицы измерения для значения усиления можно менять в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO].

Для этой настройки фиксируется значение [dB], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [НОРМАЛЬН.].

В автоматическом режиме при выборе меню [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.] → [АВТ.УПР.УСИЛ.] → [ВКЛ] для видеокамеры задается автоматическое усиление вне зависимости от положения переключателя <GAIN>. ([АВТ.УПР.УСИЛ.])

В начало страницы