- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Аудиовход/выход

# Аудиовход/выход

Встроенный микрофон | Поддерживает стереомикрофоны
Разъем <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2> | XLR×2, 3-контактный Входное высокое сопротивление, <LINE>/<MIC>/<+48V> (выбор положения переключателя) <LINE>: 4 dBu/0 dBu (выбор в меню) <MIC>: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (выбор в меню)
Разъем <SDI OUT> | LPCM 4ch
Разъем <HDMI> | LPCM 2ch/4ch (можно выбирать в зависимости от меню)
Разъем <AV OUT> | Мини-разъем диаметром 3,5 mm Выходной уровень: 600 Ω, 316 mV
Разъем головной гарнитуры | Стерео мини-разъем диаметром 3,5 mm × 1
Динамик | 20 mm в диам., круглый ×1

В начало страницы