- Начало
- Сетевое подключение
- Использование облачной службы
- Загрузка содержимого

# Загрузка содержимого

## Процедура использования

Выполните настройку сети посредством видеокамеры. (Сетевые настройки)

Создайте карту SD с использованием профиля, заданного на компьютере в рамках следующей процедуры.

- Войдите в облачную службу и загрузите профиль.

- Распакуйте загруженный файл.

- Сохраните распакованную папку PRIVATE в корневом каталоге карты SD.

Чтобы включить профиль, настройте видеокамеру следующим образом.

- Выберите меню [СЕТЬ] → [ПЕРЕДАТЬ] → [ВКЛ./ВЫКЛ.] → [ВКЛ.].

- Вставьте карту памяти SD и загрузите профиль в видеокамеру посредством одного из изложенных далее методов.

  (Слот для платы для загрузки и сохранения можно задать в меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [СЛОТ ЗАГРУЗКИ/СОХРАНЕНИЯ])

  - Выберите меню [СЕТЬ] → [ПЕРЕДАТЬ] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [ПАМЯТЬ], и загрузите содержимое карты SD посредством меню [СЕТЬ] → [ПЕРЕДАТЬ] → [ЗАГР. (КАРТА SD)].

  - Выберите меню [СЕТЬ] → [ПЕРЕДАТЬ] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [КАРТА SD].

- Убедитесь в том, что отображается меню [СЕТЬ] → [ПЕРЕДАТЬ] → [ТИП ДАННЫХ] → [ОБЛАКО].

Выполните настройку и операции, необходимые для загрузки в облачную службу.

## Загрузка содержимого в облачную службу

- Чтобы использовать функцию загрузки содержимого, необходимо подключиться к облачной службе.

- Подробную информацию см. в документах об облачной службе.

- Видеокамера поддерживает протокол FTP/SFTP. Задайте его в облачной службе, в зависимости от того, какой будет использоваться сервер.

- Загрузка данных записи в AVCHD не поддерживается.

- Настройка в качестве цели загрузки только роликов с меткой фрагмента (Функция записи метки фрагмента) возможна посредством выполнения операций в облачной службе относительно данных записи P2.

- Операцию исключительно загрузки данных прокси (Запись данных прокси) можно задать, выполнив действия в облачной службе относительно данных записи P2. При загрузке только данных прокси с последующей загрузкой данных записи основного материала посредством их выбора в облачной службе, настройте меню [ЗАПИСЬ] → [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ] → [СЕР.НОМ. КАРТЫ] → [ВКЛ] перед выполнением записи. Также рекомендуется использовать карты SD, не имеющие дублированных серийных номеров.

- Во время загрузки ролика такие операции, как удаление ролика или форматирование карты памяти, могут вызвать сбой операции или неполную загрузку.

- Соединения могут не быть возможными в зависимости от настройки алгоритма шифрования сервера при использовании SFTP.

- Операция загрузки может быть приостановлена, когда нагрузка доступа к карте SD высокая из-за операции записи и т. д.

В начало страницы