- Начало
- Сетевое подключение
- Сетевое подключение
- Доступные функции

# Доступные функции

При подключении видеокамеры к сети доступны приведенные ниже функции.

- Подключение к приложению CX ROP

- Функция потоковой передачи

- Функция NDI|HX

- Подключение к облачной службе Panasonic

- Дистанционное управление видеокамерой с IP-подключением (только беспроводная локальная сеть) через пульт дистанционного управления видеокамерой (AW-RP150G)

В начало страницы