- Начало
- Эксплуатация
- Настройки меню
- Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.]

# Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.]

Позволяет задать настройки для внешнего вывода, информацию для отображения на ЖК-мониторе или видоискателе и формат вывода.

## [ВЫБОР ВИДЕОВЫХ.]

Переключение внешнего выхода для аудиофайла.

[SDI+HDMI] | Аудиофайл выводится через разъемы <SDI OUT> и <HDMI>.
[AV+HDMI] | Аудиофайл выводится через разъемы <AV OUT> и <HDMI>.

(Заводские настройки: [SDI+HDMI])

## [ВЫХОД SDI]

### [ПЕРЕКЛ. ВЫВОДА]

Включение/выключение вывода с разъема <SDI OUT>.

[ВКЛ] | Вывод видео.
[ВЫКЛ] | Видео не выводится.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ФОРМАТ ВЫВОДА]

Выбор сигнала, который выводится через разъем <SDI OUT>. Доступность элементов для выбора зависит от настройки в меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]/[ФОРМАТ ФАЙЛА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ].

[1920×1080p] | Вывод в качестве 1920×1080p.
[1920×1080i] | Вывод в качестве 1920×1080i.
[1920×1080PsF] | Вывод в качестве 1920×1080PsF.
[1280×720p] | Вывод в качестве 1280×720p.
[720×480i] | Вывод в качестве 720×480i.
[720×576i] | Вывод в качестве 720×576i.

(Заводские настройки: [1920×1080i])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступные для установки комбинации см. в разделе «Формат данных, которые можно вывести с разъема <SDI OUT>».

### [ВЫВОД 3G-SDI]

Установка формата сигнала 3G SDI, который выводится с разъема <SDI OUT>. Можно задать при выводе сигнала 3G SDI.

[УРОВЕНЬ А] | Выбор метода LEVEL-A.
[УРОВЕНЬ B] | Выбор метода LEVEL-B DL.

(Заводские настройки: [УРОВЕНЬ B])

### [SD-SDI EDH]

Установка наложения EDH, если выход из разъема <SDI OUT> соответствует сигналу SD (480i и 576i).

[ВКЛ] | Наложение выполняется.
[ВЫКЛ] | Наложение не выполняется.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [УДАЛ. ЗАП. SDI]

Настройка необходимости управления операцией записи на внешнем устройстве, подключенном к разъему <SDI OUT> (например, устройстве для записи).

[ВКЛ] | Управление записью с внешнего устройства.
[ВЫКЛ] | Управление записью с внешнего устройства не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] установлено значение [ИНТЕРВАЛБНАЯ].

### [СИМВОЛ ВЫХ. SDI]

Установка наложения символа на данные, которые выводятся через разъем <SDI OUT>.

[ВКЛ] | Наложение выполняется.
[ВЫКЛ] | Наложение не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ZEBRA ВЫХ. SDI]

Установка наложения сигнала зебры на данные, которые выводятся через разъем <SDI OUT>. Настройки сигнала зебры устанавливаются в соответствии со значениями этого сигнала, заданными в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.].

[ВКЛ] | Наложение выполняется.
[ВЫКЛ] | Наложение не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [V-Log].

### [HDR ВЫХ. SDI]

Установка изображения, которое выводится через разъем <SDI OUT>.

[SDR] | Изображение выводится в стандартном динамическом диапазоне.
[HDR] | Изображение выводится в высоком динамическом диапазоне.

(Заводские настройки: [HDR])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настройки фиксируется значение [SDR], если в меню заданы приведенные ниже параметры.

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД SDI] → [ФОРМАТ ВЫВОДА] → [720×480i]

  - Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД SDI] → [ФОРМАТ ВЫВОДА] → [720×576i]

- Если в меню [Файл сцены] → [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] установлено значение, отличное от [HLG], изображение с видеокамеры выводится в стандартном динамическом диапазоне.

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

### [V-Log ВЫХ. SDI]

Установка изображения, которое выводится через разъем <SDI OUT>, когда в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

[V-Log] | Вывод выполняется в цвете записываемого изображения.
[V-709] | Вывод выполняется в конвертированном цвете, эквивалентном стандарту CINE-LIKE. Параметр подходит для предварительного просмотра.

(Заводские настройки: [V-Log])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настройки фиксируется значение [V-709], если оно задано в приведенных ниже меню.

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД SDI] → [ФОРМАТ ВЫВОДА] → [720×480i]

  - Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД SDI] → [ФОРМАТ ВЫВОДА] → [720×576i]

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [НОРМАЛЬН.].

## [ВЫХОД HDMI]

### [ФОРМАТ ВЫВОДА]

Выбор сигнала, который выводится через разъем <HDMI>. Доступность элементов для выбора зависит от настройки в меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]/[ФОРМАТ ФАЙЛА]/[ФОРМАТ ЗАПИСИ].

[3840×2160p] | Вывод в качестве 3840×2160p (4:2:2/10 бит).
[3840×2160p(420/8bit)] | Вывод в качестве 3840×2160p (4:2:0/8 бит).
[1920×1080p] | Вывод в качестве 1920×1080p.
[1920×1080i] | Вывод в качестве 1920×1080i.
[1280×720p] | Вывод в качестве 1280×720p.
[720×480p] | Вывод в качестве 720×480p.
[720×576p] | Вывод в качестве 720×576p.

(Заводские настройки: [1920×1080p])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступные для установки комбинации см. в разделе «Формат данных, которые можно вывести с разъема <HDMI>».

### [ВЫХ. ВРЕМ. КОДА HDMI]

Настройка необходимости вывода информации о временном коде в данных, которые выводятся с разъема <HDMI>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [УПРАВЛЕН. ЗАПИСЬЮ ПО HDMI]

Настройка необходимости управления операцией записи на внешнем устройстве, подключенном к разъему <HDMI> (например, устройстве для записи). Можно установить, если включен параметр [ВЫХ. ВРЕМ. КОДА HDMI] в разделе [ВЫХОД HDMI].

[ВКЛ] | Управление записью с внешнего устройства.
[ВЫКЛ] | Управление записью с внешнего устройства не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] установлено значение [ИНТЕРВАЛБНАЯ].

### [СИМВОЛ ВЫХ. HDMI]

Установка наложения символа на данные, которые выводятся через разъем <HDMI>.

[ВКЛ] | Наложение выполняется.
[ВЫКЛ] | Наложение не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ZEBRA ВЫХ. HDMI]

Установка наложения сигнала зебры на данные, которые выводятся через разъем <HDMI>. Настройки сигнала зебры устанавливаются в соответствии со значениями этого сигнала, заданными в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.].

[ВКЛ] | Наложение выполняется.
[ВЫКЛ] | Наложение не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [V-Log].

### [HDR ВЫХ. HDMI]

Установка изображения, которое выводится через разъем <HDMI>.

[SDR] | Изображение выводится в стандартном динамическом диапазоне.
[HDR] | Изображение выводится в высоком динамическом диапазоне.

(Заводские настройки: [HDR])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настройки фиксируется значение [SDR], если в меню заданы приведенные ниже параметры.

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД HDMI] → [ФОРМАТ ВЫВОДА] → [720×480p]

  - Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД HDMI] → [ФОРМАТ ВЫВОДА] → [720×576p]

- Если в меню [Файл сцены] → [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] установлено значение, отличное от [HLG], изображение с видеокамеры выводится в стандартном динамическом диапазоне.

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

### [V-Log ВЫХ. HDMI]

Установка изображения, которое выводится через разъем <HDMI>, когда в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

[V-Log] | Вывод выполняется в цвете записываемого изображения.
[V-709] | Вывод выполняется в конвертированном цвете, эквивалентном стандарту CINE-LIKE. Параметр подходит для предварительного просмотра.

(Заводские настройки: [V-Log])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настройки фиксируется значение [V-709], если оно задано в приведенных ниже меню.

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [576-50.00i/AVCHD SA]

  - Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД HDMI] → [ФОРМАТ ВЫВОДА] → [720×480p]

  - Меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД HDMI] → [ФОРМАТ ВЫВОДА] → [720×576p]

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [НОРМАЛЬН.].

## [ВЫХ. АУД-ВИД]

### [ПЕРЕКЛ. ВЫВОДА]

Включение/выключение вывода с разъема <AV OUT>.

[ВКЛ] | Выводятся видео и аудио.
[ВЫКЛ] | Видео и аудио не выводятся.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СИМВОЛ ВЫХ. АУД-ВИД]

Установка наложения символа на данные, которые выводятся через разъем <AV OUT>.

[ВКЛ] | Наложение выполняется.
[ВЫКЛ] | Наложение не выполняется.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ZEBRA ВЫХ. АУД-ВИД]

Установка наложения сигнала зебры на данные, которые выводятся через разъем <AV OUT>. Настройки сигнала зебры устанавливаются в соответствии со значениями, заданными в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.] → [ZEBRA].

[ВКЛ] | Наложение выполняется.
[ВЫКЛ] | Наложение не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [V-Log].

## [РЕЖ.ПРЕОБ. ДО СТАНД.ЧЕТ.]

Установка режима сигнала мощности на выходе понижающего преобразователя SD с внешнего выходного разъема.

[ОБРЕЗКА БОК.] | Вывод изображения, с равномерной шириной сверху и снизу.
[КОНВЕРТ] | Вывод изображения, с равномерной шириной справа и слева.
[СЖАТИЕ] | Вывод со сжатием изображения в горизонтальном направлении для заполнения всего экрана.

(Заводские настройки: [КОНВЕРТ])

## [ЖКД]

### [ЯРКОСТЬ]

Регулировка яркости ЖК-монитора.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−15]…[15]

(Заводские настройки: [0])

### [УРОВЕНЬ ЦВЕТА]

Регулировка уровня цвета ЖК-монитора.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−15]…[15]

(Заводские настройки: [0])

### [КОНТРАСТ]

Регулировка контрастности ЖК-монитора.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−30]…[30]

(Заводские настройки: [0])

### [ПОДСВЕТКА]

Регулировка яркости подсветки ЖК-монитора. [0] — стандартная яркость.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−1], [0], [1], [2]

(Заводские настройки: [0])

### [СЕЛФИ]

Установка отображения ЖК-монитора при съемке в зеркальном режиме.

[НОРМАЛЬН.] | Левая и правая стороны не инвертируются.
[ЗЕРКАЛО] | Левая и правая стороны инвертируются.

(Заводские настройки: [ЗЕРКАЛО])

## [ВИДОИС.]

### [ЯРКОСТЬ]

Регулировка яркости видоискателя.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−15]…[15]

(Заводские настройки: [0])

### [УРОВЕНЬ ЦВЕТА]

Регулировка уровня цвета видоискателя.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−15]…[15]

(Заводские настройки: [0])

### [КОНТРАСТ]

Регулировка контрастности видоискателя.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−30]…[30]

(Заводские настройки: [0])

### [ЦВЕТ ВИДОИС.]

Установка отображения цветного или черно-белого видео в видоискателе.

[ВКЛ] | Отображение в цвете.
[ВЫКЛ] | Отображение черно-белого видео.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ДАТЧИК ГЛАЗА]

Установка чувствительности датчика глаз.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫСОК.], [НИЗК.]

(Заводские настройки: [ВЫСОК.])

## [HDR ЖКД/ВИДОИС.]

Установка изображения, которое выводится с ЖК-монитора и видоискателя.

[SDR] | Изображение выводится в стандартном динамическом диапазоне.
[HDR] | Изображение выводится в высоком динамическом диапазоне.

(Заводские настройки: [HDR])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настройки фиксируется значение [SDR], если в меню заданы приведенные ниже параметры.

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [576-50.00i/AVCHD SA]

- Если в меню [Файл сцены] → [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] установлено значение, отличное от [HLG], изображение с видеокамеры выводится в стандартном динамическом диапазоне.

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

## [V-Log ЖКД/ВИДОИС.]

Установка изображения, которое выводится с ЖК-монитора и видоискателя, когда в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

[V-Log] | Вывод выполняется в цвете записываемого изображения.
[V-709] | Вывод выполняется в конвертированном цвете, эквивалентном стандарту CINE-LIKE. Параметр подходит для предварительного просмотра.

(Заводские настройки: [V-Log])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настройки фиксируется значение [V-709], если оно задано в приведенных ниже меню.

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [480-59.94i/AVCHD SA]

  - Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] → [576-50.00i/AVCHD SA]

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [НОРМАЛЬН.].

## [ИНДИКАТОР]

Выбор индикатора, отображаемого на выходном изображении.

### [ПОЛН.АВТ.]

Отображение или скрытие состояния, когда переключатель <AUTO/MANUAL> находится в положении <AUTO>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СОСТ. СЛОТА 1/2]

Отображение или скрытие состояния слота карты и оставшегося места для записи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ]

Отображение или скрытие настройки в меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА]

Отображение или скрытие состояния потоковой передачи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СЕТЬ]

Отображение/скрытие статуса подключения проводной локальной сети, беспроводной локальной сети и USB-тетеринга.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ЗАРЯД БАТАРЕИ]

Отображение или скрытие состояния подачи питания.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ФОРМАТ ЗАПИСИ]

Отображение или скрытие настроек формата записи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [Частота кадров]

Отображение или скрытие настроек в меню [Файл сцены] → [Частота кадров].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [НАЗВАНИЕ КЛИПА]

Отображение или скрытие имени файла записываемого ролика. Отображаются до восьми символов с начала имени файла.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СОЕД. УСТР-ВО]

Отображение/скрытие статуса устройства, полученного от соединительного устройства.

Не отображается, если невозможно получить статус устройства от соединительного устройства, даже если выбрано [ВКЛ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [УДАЛ. ЗАПИСЬ]

Отображение или скрытие состояния управления началом и остановкой записи на внешнем устройстве, подключенном к разъему <SDI OUT> и разъему <HDMI>.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [РЕЖИМ ЗАП.]

Отображение или скрытие состояния интервальной записи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [КОМ.ЧС.ДИАП.ВСП.]

Настройка отображения активности функции устранения полос от вспышек.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [HDR/DRS/V-Log]

Настройка отображения при включении функции записи с высоким динамическим диапазоном, функции расширения динамического диапазона или функции записи V-Log.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.]

Настройка отображения активности функции оптического стабилизатора изображения.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [Файл сцены]

Отображение или скрытие имени файла условий съемки.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [V-Log].

### [ОБЛАСТЬ/ЛИЦО]

Переключает отображение, когда включена функция режима области, функция регулировки ширины области автоматической фокусировки или функция обнаружения/отслеживания лица AE&AF.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [УРОВЕНЬ АУДИО]

Отображение или скрытие индикатора уровня звука.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [УСИЛ.]

Отображение или скрытие значения усиления.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР]

Отображение или скрытие данных о пропускании для фильтра ND.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [SHUTTER]

Отображение или скрытие скорости затвора.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ДИАФР.]

Отображение или скрытие значения F и состояния автоматического управления диафрагмой.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [МАСШТ./ФОКУС]

Переключение между единицами измерения увеличения и фокуса.

[НОМЕР] | Отображение позиционных значений увеличения (от [000] до [999]) и фокуса (от [00] до [99]).
[mm/футы] | Значение увеличения отображается в миллиметрах, а фокуса — в футах.
[mm/m] | Значение увеличения отображается в миллиметрах, а фокуса — в метрах.
[ВЫКЛ] | Значение увеличения или фокуса не отображается.

(Заводские настройки: [НОМЕР])

### [БАЛАНС БЕЛОГО]

Отображение или скрытие цветовой температуры.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЦ]

Задает содержимое дисплея кадра обнаружения лица.

[ВСЕ] | Отображает все кадры лица.
[ОСН. ЛИЦО] | Отображает только приоритетный кадр лица.
[ВЫКЛ] | Не отображает все кадры.

(Заводские настройки: [ВСЕ])

### [ДАТА/ВРЕМЯ]

Отображение или скрытие даты и времени.

Год, месяц и день отображаются в формате, заданном в настройке [ФОРМАТ ДАТЫ].

Дата и время не выводятся, если включена функция отображения времени.

[ВЫКЛ] | Дата и время не отображаются.
[ДАТА] | Отображается только дата.
[ВРЕМЯ] | Отображается только время.
[ДАТА И ВРЕМЯ] | Отображаются дата и время.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [РЕЖИМ СЬЕМКИ]

Отображение или скрытие режима высокой чувствительности.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [РУЧН. МУЛЬТИ]

Отображение или скрытие многофункционального ручного управления.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [D.ZOOM]

Отображение или скрытие степени увеличения при использовании цифрового зума.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ИК-ЗАП.]

Отображение или скрытие настроек в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [ИК-ЗАП.].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СОСТОЯНИЕ ВОСПР.]

Отображение или скрытие состояния воспроизведения.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ПРЕД. КАРТЫ SD]

Переключает отображение предупреждения при вставке карты SD, когда для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] задано значение [P2].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

## [МАРКЕР]

### [МАРКЕР В ЦЕНТРЕ]

Переключение типа метки центра.

[1] | + (большая)
[2] | Открытый центр (большая)
[3] | + (маленькая)
[4] | Открытый центр (маленькая)
[ВЫКЛ] | Не отображается.

(Заводские настройки: [1])

### [МАРКЕР БЕЗ. ЗОНЫ]

Выбор типа рамки для метки зоны гарантированного отображения.

[1] | Рамка
[2] | Уголки
[ВЫКЛ] | Не отображается.

(Заводские настройки: [2])

### [БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА]

Выбор размера метки зоны гарантированного отображения.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [80%]…[100%]

(Заводские настройки: [90%])

### [МАРКЕР КАДРА]

Установка форматного соотношения метки кадра. Метка кадра не отображается, если выбрано значение [ВЫКЛ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ЦВЕТ КАДРА]

Установка цвета метки кадра.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [БЕЛЫЙ], [ЧЕРНЫЙ], [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ], [СИНИЙ], [ЖЕЛТЫЙ]

(Заводские настройки: [БЕЛЫЙ])

## [ПОМ.ФОКУС.]

### [ПЕРЕКЛ.ПОМ.ФОКУС.]

Установка метода помощи при фокусировке для кнопки <FOCUS ASSIST>.

[РАСШИРИТЬ] | Установка увеличенного изображения.
[ПИКИНГ] | Установка отображения контуров.

(Заводские настройки: [РАСШИРИТЬ])

### [РАСШИР. РЕЖИМ]

Установка режима функции увеличенного отображения.

[10 сек.] | Функция увеличенного отображения выключается через десять секунд.
[ОСТАВИТЬ] | Функция увеличенного изображения активируется до нажатия кнопки <FOCUS ASSIST>, которой назначена функция [РАСШИРИТЬ], или кнопки USER либо повторного касания значка кнопки USER.
[ДО ЗАПИСИ] | Функция увеличенного отображения включается, пока не будет выполнена запись.

(Заводские настройки: [10 сек.])

### [ЗНАЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ]

Регулировка коэффициента увеличения для функции увеличенного отображения.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [×2], [×3], [×4]

(Заводские настройки: [×2])

### [УРОВЕНЬ ПИКИНГА]

Установка интенсивности отображения контуров.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [НИЗК.], [СРЕД.], [ВЫСОК.]

(Заводские настройки: [СРЕД.])

### [ЦВЕТ ПИКИНГА]

Установка цвета отображения контуров.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ], [БЕЛЫЙ]

(Заводские настройки: [КРАСНЫЙ])

### [ЧЕРНО-БЕЛЫЙ]

Включение/выключение черно-белого режима.

[ВКЛ] | Включение черно-белого режима.
[ВЫКЛ] | Выключение черно-белого режима.
[ПРИ ПИКИНГЕ] | Включение черно-белого режима при отображении контуров.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [DETAIL]

Установка интенсивности контура видео для упрощения фокусировки.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [УР.ДЕТАЛЕЙ]

Установка интенсивности контуров.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−3]…[3]

(Заводские настройки: [0])

### [ЧАСТ.ДЕТАЛЕЙ]

Регулировка частоты выделения контуров.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫСОК.], [НИЗК.]

(Заводские настройки: [НИЗК.])

## [ПОМ.ИНД.ЭКСП.]

### [ZEBRA]

Установка наложения сигнала зебры на выводимые данные.

[МОМЕНТ] | Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ZEBRA], или коснитесь значка кнопки USER, чтобы наложить сигнал зебры в течение приблизительно пяти секунд.
[ВКЛ] | Постоянное наложение сигнала зебры. Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ZEBRA] в настройках [ВКЛ], или коснитесь значка кнопки USER, чтобы задать значение [ВЫКЛ].
[ВЫКЛ] | Наложение сигнала зебры не выполняется. Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ZEBRA] в настройках [ВЫКЛ], или коснитесь значка кнопки USER, чтобы задать значение [ВКЛ].

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [ВЫКЛ], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [V-Log].

### [ОБНАР.ZEBRA1]

Установка уровня отображения зебры 1.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0%]…[109%]

(Заводские настройки: [80%])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

### [ОБНАР.ZEBRA2]

Установка уровня отображения зебры 2.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0%]…[109%]

(Заводские настройки: [100%])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

### [ZEBRA2]

Включение/выключение зебры 2 и выбор параметра [ТОЧЕЧНЫЙ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ТОЧЕЧНЫЙ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

### [РЕЖИМ WFM]

Настройка отображения осциллографа. Можно переключаться между отображением формы сигнала и вектора.

[Осциллограф] | Отображается форма сигнала.
[Вектроскоп] | Отображается вектор.
[Осцил./ Вектр.] | Отображаются форма сигнала и вектор. При каждом нажатии кнопки USER, которой назначена функция [WFM], или при каждом касании значка кнопки USER отображение на экране меняется в следующей последовательности: форма сигнала, вектор или нет изображения.

(Заводские настройки: [Осциллограф])

### [ПРОЗРАЧНОСТЬ WFM]

Настройка пропускания для осциллографа.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0%], [25%], [50%]

(Заводские настройки: [25%])

### [ЕД. ПОЛУЧ. Y]

Устанавливает единицу измерения яркости Y GET.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [%], [STOP]

(Заводские настройки: [%])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этой настройки фиксируется значение [%], если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] задано значение [dB].

## [УРОВЕНЬ]

Отображение/скрытие индикатора уровня.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СБРОС УКАЗ. УРОВНЯ]

Установка заводской настройки для горизонтального и вертикального эталонного значения, заданного параметром [ЗАД.УКАЗ.УРОВНЯ] в кнопке USER.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

В начало страницы