- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция контроля усиления RB

# Функция контроля усиления RB

Эта функция позволяет задать настройки повышения или снижения интенсивности красного и синего цветов согласно положению переключателя <WHITE BAL>.

Функция выполняется, если переключатель установлен в положение <PRST> или если включен автоматический баланс белого. Не выполняется при активации автоматического слежения за балансом белого.

#### Общие настройки

Используйте видеокамеру с заводскими настройками.

#### Расширенные настройки

Устанавливается в меню [Файл сцены] → [НАСТ.УПР.УСИЛ.RB].

- Если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <PRST>

  [ПРЕДУСТ. AWB УСИЛ. R]: устанавливается для усиления или снижения интенсивности красного.

  [ПРЕДУСТ. AWB УСИЛ. B]: устанавливается для усиления или снижения интенсивности синего.

- Если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <A>

  [AWB A УСИЛ. R]: устанавливается для усиления или снижения интенсивности красного.

  [AWB A УСИЛ. B]: устанавливается для усиления или снижения интенсивности синего.

- Если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <B>

  [AWB B УСИЛ. R]: устанавливается для усиления или снижения интенсивности красного.

  [AWB B УСИЛ. B]: устанавливается для усиления или снижения интенсивности синего.

- При автоматической настройке баланса белого путем установки переключателя <WHITE BAL> в положение <A>

  [СМЕЩ. УСИЛ.AWB A]: позволяет установить сохранение или сброс значений, заданных для параметров [AWB A УСИЛ. R] и [AWB A УСИЛ. B].

- При автоматической настройке баланса белого путем установки переключателя <WHITE BAL> в положение <B>

  [СМЕЩ. УСИЛ.AWB B]: позволяет установить сохранение значений, заданных для параметров [AWB B УСИЛ. R] и [AWB B УСИЛ. B], или сбросить их.

В начало страницы