- Начало
- Подготовка
- Установка данных о времени
- О данных о времени

# О данных о времени

#### Временной код

Параметры [FREE RUN] и [REC RUN] можно переключать с помощью меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [FREE/REC RUN].

- [FREE RUN]: опережение независимо от режима работы. Временной код увеличивается даже при выключенном питании, и его значение совпадает с фактическим временем.

  Данные о времени также можно записать во временном коде, который передается на разъем <TC IN/OUT> с использованием синхронизации.

- [REC RUN]: увеличение только во время записи. Запись начинается со значения временного кода, записанного в последний раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значение параметра [REC RUN] не будет непрерывным в приведенных ниже случаях.

  - При удалении сохраненных роликов

  - При прерывании записи из-за возникновения ошибок во время записи, например [ОШИБКА ЗАПИСИ].

- Оно будет зафиксировано за значением [FREE RUN], если включена предварительная запись.

- Значение параметра [REC RUN] фиксируется, если включена функция записи с переменной частотой кадров или функция сверхмедленной записи.

- Оно будет зафиксировано за значением [REC RUN], если включена функция интервальной записи.

- Значение параметра [FREE RUN] фиксируется, если включена функция фоновой записи.

#### Пользовательская информация

Пользовательская информация является встроенной и записывается в ролик. Кроме того, она выводится как LTC UB, VITC UB сигнала SDI.

Для записи можно выбрать значение пользовательской настройки, время, дату, временной код, информацию о частоте кадров при съемке и имя ролика.

Значение времени начала записи вносится в пользовательскую информацию в метаданных ролика.

#### Счетчик

Нажмите кнопку <COUNTER> и отобразите счетчик, что вывести его значение в области отображения временного кода на экране видоискателя или ЖК-мониторе.

Значение счетчика выводится в формате «час:минута:секунда.кадр».

Кроме того, можно нажать кнопку <RESET> при отображении значения счетчика, чтобы сбросить его.

Приведенные ниже настройки можно задать в меню [ЗАПИСЬ] → [КОЛ.ЗАПИСЕЙ].

- [ВСЕГО]: нажмите кнопку <RESET> для непрерывного подсчета до сброса. Значение счетчика будет сохранено даже при замене карты памяти или выключении питания.

- [КЛИП]: значение счетчика сбрасывается, а отсчет начинается с 0 в начале каждой операции записи. Время записи текущего ролика можно проверять непосредственно во время съемки.

#### Дата/время (реальное время)

- Внутренние часы будут использоваться в качестве ориентира для измерения временного кода в режиме «free run», если переключатель питания установлен в положение < > (режим ожидания), а также времени в пользовательской информации и данных о дате. Кроме того, они будут применяться в качестве вспомогательной информации для определения времени создания файла и имени файла при записи ролика.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вид экрана изображения видеокамеры переключается с помощью кнопки <COUNTER>.

В начало страницы