- Начало
- Примечания
- Функции записи, которые нельзя использовать одновременно

# Функции записи, которые нельзя использовать одновременно

В зависимости от установленной функции записи, определенные функции записи нельзя использовать одновременно.

- Ниже указано значение символов, используемых в таблице.

  - ✓: можно использовать одновременно.

  - —: нельзя использовать одновременно.

| Установленная функция записи
--- | ---
Дополнительно устанавливаемая функция записи | Предварительная запись*1*2 | Эстафетная запись | Одновременная запись | Интервальная запись*3*4*6*7*9
Предварительная запись*1*2 |  | ✓ | ✓ | —
Эстафетная запись | ✓ |  | — | —
Одновременная запись | ✓ | — |  | ✓
Интервальная запись*3*4*6*7*9 | — | — | ✓ |
Фоновая запись*1*3*8*9*10 | — | — | — | —
VFR/Сверхмедленная запись*3*4*5*10 | — | — | — | —
Прокси-запись*11*12*13 | ✓ | ✓ | — | —

| Установленная функция записи
--- | ---
Дополнительно устанавливаемая функция записи | Фоновая запись*1*3*8*9*10 | VFR/Сверхмедленная запись*3*4*5*10 | Прокси-запись*11*12*13
Предварительная запись*1*2 | — | — | ✓
Эстафетная запись | — | — | ✓
Одновременная запись | — | — | —
Интервальная запись*3*4*6*7*9 | — | — | —
Фоновая запись*1*3*8*9*10 |  | — | —
VFR/Сверхмедленная запись*3*4*5*10 | — |  | —
Прокси-запись*11*12*13 | — | — |

Временной код фиксируется для режима «free run».

Предварительная запись отменяется, если прошло три часа, а запись все еще не началась.

Нельзя установить одновременно в приведенных ниже случаях.

- При записи в формате AVCHD

Временной код фиксируется для запуска записи.

Эту настройку невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] для частоты → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] установлено значение 50,00i/59,94i.

Для временного кода зафиксировано значение [NDF].

Параметры в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД SDI] → [УДАЛ. ЗАП. SDI] и в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВЫХОД HDMI] → [УПРАВЛЕН. ЗАПИСЬЮ ПО HDMI] не будут работать.

Этот параметр не будет работать, если в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ] задано любое значение, кроме 1080p/1080i.

Нельзя установить одновременно, если установлен формат записи AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

Нельзя установить одновременно в приведенных ниже случаях.

- При записи в формате P2

Если формат файла MOV или AVCHD, настроить нельзя.

Если формат записи AVC-G12, настроить нельзя.

Нельзя одновременно использовать с данными отображения времени и потоковой передачей по сети.

В начало страницы