- Начало
- Подготовка
- Регулировка и настройка видоискателя
- Использование видоискателя

# Использование видоискателя

Если ЖК-монитор сложно использовать из-за яркой освещенности окружающей среды, проверить изображение можно через видоискатель.

При размещении глаза возле видоискателя датчик глаза активируется и изображение отображается автоматически.

- Чувствительность для датчика глаз устанавливается в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ВИДОИС.] → [ДАТЧИК ГЛАЗА] → [ВЫСОК.] или [НИЗК.].

- Правильность функционирования датчика глаз зависит от формы очков, которые носит оператор, способа держания камеры и освещенности окуляра. Если датчик глаз функционирует неправильно, переключите отображение изображения, назначив функцию [ВИДОИС.ВКЛ/ВЫКЛ] кнопке USER.

Рычаг диоптрийной настройки

Датчик глаз

Переместите видоискатель в вертикальном направлении, чтобы установить экран под удобным углом.

Видоискатель можно поднять вертикально примерно на 90 градусов.

Настройте четкость отображения символов на экране видоискателя с помощью рычага диоптрийной настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Яркость или насыщенность цветов изображения в видоискателе и на ЖК-мониторе может отличаться от изображения на ТВ-мониторе. Окончательную проверку изображения следует выполнить на ТВ-мониторе.

В начало страницы