- Начало
- Сетевое подключение
- Функция потоковой передачи
- Управление информацией о настройках

# Управление информацией о настройках

## Установка места назначения

Информацию о месте назначения можно задать, или на нее можно сделать ссылку.

### Установка места назначения посредством меню камеры

#### Для RTMP(S)

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [ПАМЯТЬ].

Введите место назначения URL в меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [URL ПОЛУЧАТЕЛЯ RTMP(S)].

- Введите URL-адрес места назначения в указанном ниже формате.

  - rtmp://(URL-адрес сервера):(номер порта)/(путь)/(ключ потока)

  - rtmps://(URL-адрес сервера):(номер порта)/(путь)/(ключ потока)

ПРИМЕЧАНИЕ

- В общем, при использовании протокола URL требуется параметр для ключа потока, но ключ потока может содержаться в пути в зависимости от службы. Подробнее см. в руководстве к конкретной службе потоковой передачи.

- При использовании RTMPS можно выбрать только формат потоковой передачи, равный или меньший 25 Mbps.

#### Для клиента SRT

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [ПАМЯТЬ].

Задайте следующие элементы при помощи меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [НАСТРОЙКА SRT].

- Введите пункт назначения в URL в разделе [URL НАЗНАЧЕНИЯ] в следующем формате.

  srt://(сервер URL): (номер порта)/(путь)

- Введите идентификатор потоковой передачи в [ИД ПОТОКА].

- Если данные потоковой передачи подлежат шифрованию, выберите метод шифрования в [ШИФРОВАНИЕ], затем введите парольную фразу в [ПАРОЛЬНАЯ ФРАЗА].

ПРИМЕЧАНИЕ

- В общем, при использовании протокола URL требуется параметр для идентификатора потока, но идентификатор потока может содержаться в пути в зависимости от службы. Подробнее см. в руководстве к конкретной службе потоковой передачи.

- При включенном шифровании SRT можно выбрать только формат потоковой передачи, равный или меньший 25 Mbps.

- Когда парольная фраза пустая, обмен данными выполняется без шифрования, даже если для [ШИФРОВАНИЕ] задано другое значение, а не [ВЫКЛ].

### Ссылка на пункт назначения с карты памяти

Вставьте карту памяти, на которой сохранена информация о пункте назначения.

- Слот для платы, в котором будет выполняться загрузка и сохранение, можно задать в меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [СЛОТ ЗАГРУЗКИ/СОХРАНЕНИЯ].

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [КАРТА SD].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если информация настройки на карте памяти не касается выбранного протокола или облака, на нее распространяется режим отсутствия настройки.

## Сохранение информации о месте назначения на карте памяти

Вставьте карту памяти, отформатированную с помощью видеокамеры.

- Слот для платы, в котором будет выполняться загрузка и сохранение, можно задать в меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [СЛОТ ЗАГРУЗКИ/СОХРАНЕНИЯ].

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [СОХР. (КАРТА SD)].

Выберите [ДА], когда отобразится сообщение подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настройки пункта назначения используются только сохраненные элементы.

- Имя файла на карте памяти, используемой для сохранения информации о месте назначения, нельзя изменить.

- Файл с информацией о месте назначения, сохраненный на карте памяти, шифруется.

- Сохраняются только избранные настройки протокола, если протоколом является RTMP(S) или клиент SRT.

- Сохранение невозможно, если для параметра [ТИП ДАННЫХ] задано значение [ОБЛАКО].

- Сохранение невозможно, если начальная строка символов параметра [URL ПОЛУЧАТЕЛЯ] или [URL НАЗНАЧЕНИЯ] («rtmp://», etc.) задана неправильно.

## Загрузка информации о месте назначения с карты памяти

Вставьте карту памяти, на которой сохранена информация о пункте назначения.

- Слот для платы, в котором будет выполняться загрузка и сохранение, можно задать в меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [СЛОТ ЗАГРУЗКИ/СОХРАНЕНИЯ].

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ЗАГР. (КАРТА SD)].

Выберите [ДА], когда отобразится сообщение подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Имя файла для загрузки информации о месте назначения, сохраненной на карте памяти, нельзя выбрать.

- На видеокамеру можно загрузить (получить) указанную ниже информацию настроек.

  - Информация, сохраненная на видеокамере

  - Файл настройки, созданный с помощью программного обеспечения P2 Network Setting (Ввод настройки с помощью инструмента настройки)

  - Профиль, загруженный из облачной службы (Использование облачной службы)

## Удаление информации о месте назначения

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ОЧИСТ. (ПАМЯТЬ)].

- Информация настройки облачной службы также очищается.

- Очищается также информация о пункте назначения URL, заданная в облачной службе. (Использование облачной службы)

## Остановка потоковой передачи видео

Остановите потоковую передачу при следующей процедуре, если потоковая передача была начата во время работы видеокамеры.

Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПУСК] → [ВЫКЛ].

- Если пуск/остановка потоковой передачи назначены определенной кнопке USER, потоковую передачу также можно остановить при помощи кнопки USER.

В начало страницы