- Начало
- Обзор
- Действия, которые можно выполнить с помощью данной камеры
- Подключение к сети

# Подключение к сети

## Проводное подключение к локальной сети

- Потоковые передачи с видеокамеры можно выполнять при помощи разъема <LAN>.

- Можно осуществлять дистанционное управление с использованием пульта дистанционного управления видеокамерой (AW-RP150G).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется использовать для сети тот же сегмент, к которому подключены видеокамера и контроллер или компьютер.

  При подключении к другому сегменту выполняйте тщательную проверку перед работой, поскольку может иметься поведение, присущее параметру, уникальному для сетевого устройства и т. п.

## Беспроводное подключение к локальной сети

Видеокамеру можно подключить к беспроводной локальной сети, присоединив совместимый с ней беспроводной модуль (приобретается дополнительно) к разъему <USB2.0 HOST> видеокамеры.

Следующие операции можно выполнять с iPhone/iPad или устройства с ОС Android, на котором установлено приложение CX ROP.

- Проверка состояния камеры

- Дистанционное управление видеокамерой (фокусировка, зум, настройки качества изображения, управление записью, как например начало/завершение записи, а также настройки временного кода/пользовательской информации)

- Операции с меню

- Запуск и остановка потоковой передачи (когда эта функция назначена кнопке USER)

Видеокамера поддерживает функцию нескольких камер, когда можно с одного устройства дистанционно управлять одной камерой из восьми.

Для получения дополнительной информации о беспроводном модуле, поддерживаемом видеокамерой, и работе приложения CX ROP, обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте или см. онлайн-справку по приложению.

https://pro-av.panasonic.net/

В начало страницы