- Начало
- Подготовка
- Назначение функции кнопкам USER
- Функции, назначенные кнопкам USER

# Функции, назначенные кнопкам USER

Элемент | Описание
--- | ---
[ПОДАВЛ.] | Отключает назначение функций.
[AWB] | Назначает функцию автоматического баланса белого.
[УВЕЛ.ДИН.ДИАП.] | Назначает функцию расширения динамического диапазона.
[КОМ.ЧС.ДИАП.ВСП.] | Включает или выключает функцию устранения полос от вспышек.
[А.ФОКУС ОДН.НАЖ.] | Назначение функции автофокусировки одним нажатием. Аналогичное действие выполняется при нажатии кнопки <PUSH AUTO>.
[СУПЕР.УСИЛ.] | Назначает функцию повышения усиления до 24 dB и более.
[ЗОНА] | Назначает функцию области.
[ЗОНА АФ] | Назначает функцию автофокусировки области.
[ОБНАР.ЛИЦ] | Включает или выключает функцию обнаружения лиц AE&AF.
[ATW] | Включает или выключает функции автоматического слежения за балансом белого.
[ATW LOCK] | Фиксирует значение баланса белого. Повторно нажмите кнопку USER или коснитесь кнопки USER, чтобы возобновить функцию автоматического слежения за балансом белого. Включайте ее при работе функции автоматического слежения за балансом белого.
[ОСВЕТИТЕЛЬ] | Включает или выключает функцию автоматической регулировки диафрагмы при освещении прожектором.
[КОНТРСВЕТ] | Включает или выключает функцию автоматической регулировки диафрагмы для компенсации задней подсветки.
[АВТ.УР.ДИАФ.] | Включает или выключает функцию автоматической установки уровня чувствительности диафрагмы.
[ДИАФР.] | Назначает функцию переключения с автоматической на ручную диафрагму.
[ПОЛУЧ. Y] | Назначает функцию отображения уровня яркости для области кадра вокруг центра.
[ФОК.МАКРО] | Переключает настройку фокусировки для макросъемки.
[ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.] | Включает или выключает функцию оптического стабилизатора изображения.
[РЕЖ. ОПТ. СТАБ. ИЗОБ.] | Переключает режим работы функции оптического стабилизатора изображения. Выполняет переключение между параметрами [НОРМАЛЬН.], [НАКЛОН/ПОВОРОТ] и [УСТОЙЧ.] в указанной последовательности при каждом нажатии кнопки USER или касании значка кнопки USER.
[i.ZOOM] | Назначает функцию зума, чтобы свести к минимуму искажение изображения.
[D.ZOOM] | Включает или выключает цифровой зум. Увеличивает угол поля зрения на 2x, 5x и 10x по вертикали и по горизонтали при каждом нажатии кнопки USER или каждом касании кнопки USER.
[ИК-ЗАП.] | Включение/выключение записи в режиме IR.
[БЫСТ.МАСШ.] | Повышает скорость зума при нажатии рычага зума до упора.
[АДАПТИВНОЕ МАТРИЦИР.] | Включает или выключает функцию управления линейной матрицей в зависимости от условий съемки.
[BARS] | Включение и выключение цветных полосок. Цветная полоска взаимно блокируется с тестовым звуковым сигналом (1 kHz).
[ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] | Включение/выключение предварительной записи.
[ПЕР.ЧАСТ.КАД.] | Включает или выключает функцию записи с переменной частотой кадров.
[СУПЕР МЕДЛ.] | Включает или выключает функцию сверхмедленной записи.
[ПРОВЕРКА ЗАПИСАННОГО] | Автоматическое воспроизведение приблизительно трех последних секунд ранее снятого ролика.
[ФОНОВАЯ ПАУЗА] | Назначает функцию остановки фоновой записи в слот карты 2. В течение приблизительно пяти секунд нажмите и удерживайте кнопку USER, которой назначена функция [ФОНОВАЯ ПАУЗА], или коснитесь значка кнопки USER и удерживайте его на протяжении примерно пяти секунд, а затем отпустите, чтобы остановить фоновую запись.
[УДАЛ. ПОСЛ. КЛИП] | Удаление последнего снятого ролика.
[ВЫБОР СЛОТА] | Выбирает слот карты с картой памяти, вставленной для записи. Либо переключение слота карты для ролика, который необходимо отобразить на экране эскизов.
[УР. ЗВ. КАН1] | Выполняет переключение между автоматическим и ручным методом регулировки уровня записи для аудиоканала 1.
[УР. ЗВ. КАН2] | Выполняет переключение между автоматическим и ручным методом регулировки уровня записи для аудиоканала 2.
[РАСШИРИТЬ] | Включение/выключение функции увеличенного изображения (помощи при фокусировке).
[ПИКИНГ] | Включает или выключает отображение контуров (функцию помощи при фокусировке).
[WFM] | Переключает отображение осциллографа. Выбор отображения формы сигнала выполняется в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.] → [РЕЖИМ WFM].
[ZEBRA] | Отображение/скрытие зебры.
[УРОВЕНЬ] | Отображение/скрытие индикатора уровня.
[ЗАД.УКАЗ.УРОВНЯ] | Установка текущего горизонтального и вертикального направления в качестве эталонного значения индикатора уровня.
[HDR ЖКД/ВИДОИС.] | Выполняет переключение между высоким и стандартным динамическим диапазоном для изображений, выводимых с ЖК-монитора и видоискателя.
[V-Log ЖКД/ВИДОИС.] | Выполняет переключение между V-Log и V-709 для изображений, выводимых с ЖК-монитора и видоискателя.
[ВИДОИС.ВКЛ/ВЫКЛ] | Отображает изображения в видоискателе.
[ДЕТ. ЖКД/ВИДОИС.] | Настраивает интенсивность контура видео в видоискателе или на ЖК-мониторе для упрощения фокусировки.
[ВЫБ.АУД.МОНИТ.] | Позволяет переключать аудиоканалы 1/2 и 3/4 для вывода звука (разъем головной гарнитуры, встроенный динамик, разъем <AV OUT>) при нажатой кнопке USER или нажатом значке кнопки USER. Кроме того, позволяет переключать отображение индикатора уровня звука между аудиоканалами 1/2 и 3/4.
[ЗВУК. ВЫХОД] | Выполняет переключение вывода для аудиоканала и формата с разъема <AV OUT>, разъема головной гарнитуры и встроенного динамика. Когда в меню [ЗВУК] → [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ЗВУК. ВЫХОД] установлено [CH1]/[CH2]/[СТЕРЕО КАН1/2]/[МИКС КАН1/2], выполняет переключение между [CH1], [CH2], [СТЕРЕО КАН1/2] и [МИКС КАН1/2] в указанном при каждом нажатии кнопки USER или касании значка кнопки USER. Когда в меню [ЗВУК] → [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ЗВУК. ВЫХОД] установлено [CH3]/[CH4]/[СТЕРЕО КАН3/4]/[МИКС КАН3/4], выполняет переключение между [CH3], [CH4], [СТЕРЕО КАН3/4] и [МИКС КАН3/4] в указанном при каждом нажатии кнопки USER или касании значка кнопки USER.
[МЕНЮ] | Отображает или скрывает меню.
[ЗАГР. ФАЙЛ НАСТР.] | Выбор файла настройки, сохраненного на карте памяти, для загрузки на видеокамеру.
[ПОДСВЕТКА ЖКД] | Позволяет переключать яркость ЖК-монитора. Выполняет переключение между параметрами [0], [1], [2] и [−1] в указанной последовательности при каждом нажатии кнопки USER или касании значка кнопки USER.
[РЕЖ.КАРДРИДЕРА] | Включает или выключает функцию режима чтения карт (функцию накопителя USB). Сбросьте соединение, чтобы включить режим чтения карт, если установлено подключение по беспроводной локальной сети. (После выключения режима чтения карт на видеокамере будет восстановлена исходная настройка.)
[НАЧ.ПОТ.ПЕРЕДАЧИ] | Запускает или останавливает потоковую передачу данных с видеокамеры. Потоковая передача запускается только в режиме потоковой передачи RTMP.
[МАРК.СНИМ.] | Назначает функцию метки фрагмента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перечисленные ниже функции будут отключены, если видеокамеру перевести в режим < > (режим ожидания) и снова включить.

  [КОМ.ЧС.ДИАП.ВСП.], [СУПЕР.УСИЛ.], [ЗОНА], [ЗОНА АФ], [ATW LOCK], [ОСВЕТИТЕЛЬ], [КОНТРСВЕТ], [ПОЛУЧ. Y], [D.ZOOM], [БЫСТ.МАСШ.], [BARS], [РАСШИРИТЬ], [ПИКИНГ], [WFM], [ВИДОИС.ВКЛ/ВЫКЛ], [ВЫБ.АУД.МОНИТ.], [РЕЖ.КАРДРИДЕРА], [НАЧ.ПОТ.ПЕРЕДАЧИ]

В начало страницы