- Начало
- Сетевое подключение
- Подключение к пульту дистанционного управления видеокамерой (AW-RP150G)
- Настройка пульта дистанционного управления видеокамерой AW-RP150G

# Настройка пульта дистанционного управления видеокамерой AW-RP150G

Подробнее о настройке AW-RP150G см. в руководстве по обращению с пультом дистанционного управления видеокамеры AW-RP150G.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведенная ниже информация о видеокамере необходима для подключения к AW-RP150G.

  - Имя учетной записи пользователя

  - Пароль

  - IP-адрес

  - Номер порта: значение, заданное в меню [СЕТЬ] → [IP ДИСТ.УПР.] → [ПОРТ. ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ]

- Для прошивки AW-RP150G используйте Ver.2.10-00-0.03 или более поздней версии.

- Подробнее об использовании ROP setup software см. в инструкциях по эксплуатации для AW-RP150G.

- Для ROP setup software используйте версию не ранее Ver.2.1.0.0.

В начало страницы