- Начало
- Сетевое подключение
- Сетевые настройки
- Настройки беспроводной локальной сети

# Настройки беспроводной локальной сети

Это настройки для прямого подключения к разъему устройства iPhone/iPad или Android либо подключения к беспроводной точке доступа через беспроводную локальную сеть.

## Прямое подключение ([ПРЯМОЕ])

Это настройки для прямого подключения видеокамеры к разъему устройства iPhone/iPad или Android.

Видеокамера может перезапуститься при изменении настроек.

Выберите меню [СЕТЬ] → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [WLAN].

Выберите меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ].

В меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] задайте все необходимые настройки.

- Подробнее о настройках см. в разделе «Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО WLAN] при заданном параметре [ПРЯМОЕ]».

Выберите SSID видеокамеры в списке SSID для разъема устройства iPhone/iPad или Android, а затем введите пароль (ключ шифрования).

Перейдите на экран со списком беспроводных точек доступа в настройках беспроводной локальной сети и выберите SSID видеокамеры.

- Заводские настройки: [AG-CX350E]

После открытия запроса о подтверждении пароля введите пароль (ключ шифрования).

Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации устройства iPhone/iPad или Android.

- Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef]

Закройте меню или вернитесь на уровень меню [СЕТЬ].

Проверьте сетевое подключение.

После подключения на экране видеокамеры отобразится метка .

#### Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО WLAN] при заданном параметре [ПРЯМОЕ]

[SSID] | Сетевое имя видеокамеры (SSID) (Заводские настройки: [AG-CX350E])
[ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] | Настройка для переключения между двумя методами связи ([2.4ГГЦ] или [5ГГЦ]) (Заводские настройки: [2.4ГГЦ])
[КАНАЛ(2.4 ГГЦ)] | Канал, используемый при установке для параметра [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] значения [2.4ГГЦ] (Заводские настройки: [АВТО])
[КАНАЛ(5 ГГЦ)] | Канал, используемый при установке для параметра [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] значения [5ГГЦ] (Заводские настройки: [АВТО])
[КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] | Ключ шифрования WPA2 (Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef])
[НАСТР. IPv4] | [DHCP] | Настройка функции DHCP [ВЫКЛ]: DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: выполняется автоматическое получение по DHCP, если для подключения для параметра [ТИП] установлено значение [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)]. (Нельзя выбрать.) [СЕРВЕР]: включение функции сервера DHCP на видеокамере, если при подключении для параметра [ТИП] задано значение ‎[ПРЯМОЕ]. (Заводские настройки: [ВЫКЛ])
| [IP-АДРЕС] | IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1])
| [МАСКА ПОДСЕТИ] | Маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.

- Если изменить настройки [ВЫБ.УСТР-ВА], изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. Кроме того, после изменения настройки закрытие экрана настроек может занять некоторое время из-за перезапуска сетевых служб.

- Некоторые элементы, не указанные в этой таблице, установить невозможно.

- Для параметра [ШИФРОВАНИЕ] будет зафиксировано значение [WPA2-AES].

- В зависимости от используемого беспроводного модуля, некоторые элементы в разделах [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН], [КАНАЛ(2.4 ГГЦ)] и [КАНАЛ(5 ГГЦ)] могут быть недоступны для выбора.

## Подключение к беспроводной точке доступа ([ИНФР.(ВЫБРАТЬ)]/[ИНФР.А(ВРУЧ.)])

Это настройки для прямого подключения видеокамеры к беспроводной точке доступа.

### При подключении путем поиска беспроводной точки доступа (SSID)

Выберите меню [СЕТЬ] → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [WLAN].

Выберите меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)].

В меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] задайте все необходимые настройки.

- Подробнее об элементах настроек см. в разделе «Элементы настройки [СВОЙСТВО WLAN] при заданном параметре [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)]».

Выберите SSID необходимой беспроводной точки доступа.

Настройка завершается, если не установлен параметр [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] (ключ шифрования, пароль).

Если установлен параметр [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ], введите пароль и выберите [Ввод].

Закройте меню или вернитесь на уровень меню [СЕТЬ].

Проверьте сетевое подключение.

После подключения на экране видеокамеры отобразится метка .

### При вводе беспроводной точки доступа (SSID) вручную

Выберите меню [СЕТЬ] → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [WLAN].

Выберите меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] → [ТИП] → [ИНФР.А(ВРУЧ.)].

В меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] задайте все необходимые настройки.

- Подробнее об элементах настроек см. в разделе «Элементы настройки [СВОЙСТВО WLAN] при заданном параметре [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)]».

В меню [СЕТЬ] → [СВОЙСТВО WLAN] → [SSID] введите SSID беспроводной точки доступа, к которой необходимо подключиться.

Настройка завершается, если не установлен параметр [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] (ключ шифрования, пароль).

Если установлен параметр [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ], введите пароль и выберите [Ввод].

Закройте меню или вернитесь на уровень меню [СЕТЬ].

Проверьте сетевое подключение.

После подключения на экране видеокамеры отобразится метка .

#### Элементы настройки [СВОЙСТВО WLAN] при заданном параметре [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)]

[ШИФРОВАНИЕ] | [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE] (Заводские настройки: [WPA2-AES])
[КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] | Ключ шифрования WPA/WPA2 (Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef])
[НАСТР. IPv4] | [DHCP] | Настройка функции DHCP [ВЫКЛ]: DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: выполняется автоматическое получение по DHCP, если для подключения для параметра [ТИП] установлено значение [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)]. [СЕРВЕР]: если при подключении для параметра [ТИП] задается значение [ПРЯМОЕ], на видеокамере будет включена функция сервера DHCP. (Нельзя выбрать.) (Заводские настройки: [ВЫКЛ])
[IP-АДРЕС] | IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1])
[МАСКА ПОДСЕТИ] | Маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])
| [ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ] | Шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254])
| [ОСНОВНОЙ DNS] | Настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0])
| [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ DNS] | Настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.

- Если изменить настройки [ВЫБ.УСТР-ВА], изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. Кроме того, после изменения настройки закрытие экрана настроек может занять некоторое время из-за перезапуска сетевых служб.

- ENCRYPTION в WEP не поддерживается.

- Некоторые элементы невозможно установить в зависимости от определенных настроек, таких как [DHCP].

- Если для параметра [DHCP] установлено значение [КЛИЕНТ], в меню отображается некоторая информация, автоматически полученная через DHCP.

  Чтобы получить подробные сведения о состоянии сети, для подтверждения выберите меню [СЕТЬ] → [ИНФОРМАЦИЯ] → [СОСТОЯНИЕ].

- Задайте верные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.

  Чтобы получить подробные сведения, обратитесь к сетевому администратору.

- Если шлюз по умолчанию или DNS не будут использоваться, установите значение [0.0.0.0].

  Однако DNS невозможно отключить, если для параметра [DHCP] установлено значение [КЛИЕНТ].

- В зависимости от сетевого окружения может понадобиться вручную ввести значение DNS, даже если для параметра [DHCP] установлено значение [КЛИЕНТ]. Если в любых других случаях ввести недопустимое значение DNS, функция автоматического назначения с помощью DHCP не будет работать должным образом.

В начало страницы