- Начало
- Вывод данных и отображение экрана
- Отображение состояния экрана
- Отображение экрана при съемке

# Отображение экрана при съемке

1. Временной код

   При каждом нажатии кнопки <COUNTER> экран переключается на следующий дисплей или отсутствие изображения.

   - [TCG :::]: отображение временного кода. [TCR :::] будет отображаться при воспроизведении.

     Данные [TCG] отображаются в черно-белой инверсии при синхронизации с временным кодом, введенным с внешнего устройства.

   - [UBG ]: отображение пользовательской информации. При воспроизведении будет отображаться [UBR ].

   - [CLIP :::]: отображение значения счетчика для каждого ролика. Отображается, если в меню [ЗАПИСЬ] → [КОЛ.ЗАПИСЕЙ] установлено значение [КЛИП]. Во время воспроизведения отображается значение счетчика для воспроизводимого ролика.

   - [:::]: отображение общего значения счетчика из положения сброса. Отображается, если в меню [ЗАПИСЬ] задан параметр → [КОЛ.ЗАПИСЕЙ] → [ВСЕГО].

2. Частота кадров

   - [fps]: отображается частота кадров, если в меню [Файл сцены] задан параметр → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] → [ВКЛ].

   - [S.SLOW120]: отображается, если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВКЛ], а в меню [СИСТЕМА] установлен параметр → [ЧАСТОТА] → [59.94Гц].

   - [S.SLOW100]: отображается, если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВКЛ], а в меню [СИСТЕМА] установлен параметр → [ЧАСТОТА] → [50.00Гц].

   - (Нет отображения): не отображается, если в меню [Файл сцены] задан параметр → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] → [ВЫКЛ], а в меню [СИСТЕМА] установлен параметр → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВЫКЛ].

3. Переключатель <AUTO/MANUAL>

   Отображается, если переключатель <AUTO/MANUAL> установлен в положение <AUTO>.

4. Область отображения сообщения об остановке вентилятора охлаждения.

   Отображается сообщение при остановке вентилятора охлаждения.

5. Статус отображения индикатора записи при подключении по сети

   - : отображается, если задано включение зеленого индикатора записи при подключении по сети.

   - : отображается, если задано включение красного индикатора записи при подключении по сети.

6. Состояние записи (слот карты 1)

   Отображается состояние записи на карту памяти в слоте карты 1.

   - : карта не выбрана для записи.

   - (мигает): карта памяти распознается.

   - : остановлена запись на вставленную карту памяти, выбранную для записи.

   - : выполняется запись.

   - (мигающая красная точка): выполняется подготовка к остановке записи.

   - [P]: остановлена запись при включенном режиме предварительной записи и вставленной карте памяти, выбранной для записи.

   - [P]: предварительная запись включена, а карта памяти не вставлена в слот карты либо не распознана.

   - (Нет индикации): выбрано одно из следующих состояний.

     - Карта памяти не вставлена.

     - Карту памяти невозможно распознать.

     - Задается в меню [СЕТЬ] → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX].

7. Оставшееся место для записи и состояние карты памяти (слот карты 1)

   Отображается оставшееся место для записи и состояние карты памяти в слоте карты 1.

   - [0min]–[999min]: оставшееся место для записи (значение в 999 минут или более отображается как [999min]).

     - Дисплей начнет мигать, когда на карте осталось места для записи содержимого длительностью две минуты или менее.

     - При одновременной записи отображается место, доступное для одновременной записи (для той карты памяти из двух, на которой осталось меньше места).

   - [WP]: активирована защита от записи (переключатель защиты от записи на карте памяти установлен в положение LOCK).

   - [END]: не осталось места для записи (на карте памяти).

   - [ERR]: вставлена карта памяти, не поддерживающая запись данных (карта распознается, но не поддерживает запись из-за ошибки формата, так как не является картой памяти и т. д.).

   - [!SDXC]: карта памяти SDXC не вставлена для записи в формате MOV.

   - (Нет индикации): выбрано одно из следующих состояний.

     - Карта памяти не вставлена.

     - Карту памяти невозможно распознать.

     - В меню [СЕТЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX].

8. Статус соединительного устройства

   Отображение статуса устройства, полученного от соединительного устройства и включающего до пяти первых букв и следующий символ.

   - : отображение 6 уровней мощности получаемого сигнала соединительного устройства.

   - : отображение 6 уровней оставшегося заряда батареи соединительного устройства.

   - : отображается, если возникла ошибка соединительного устройства.

   - (Нет отображения): соединительное устройство не подключено.

9. Состояние управления записью с внешнего устройства (разъем <SDI OUT>/<HDMI>)

   Отображение состояния управления началом и остановкой записи на внешнем устройстве, подключенном к разъему <SDI OUT> и разъему <HDMI>.

   - [S/H]: инструкции по записи включаются в данные, которые выводятся с разъемов <SDI OUT> и <HDMI>.

   - [S/H]: инструкции по приостановке включаются в данные, которые выводятся с разъемов <SDI OUT> и <HDMI>.

   - [SDI]: инструкции по записи включаются в данные, которые выводятся с разъема <SDI OUT>.

   - [SDI]: инструкции по приостановке включаются в данные, которые выводятся с разъема <SDI OUT>.

   - [HDMI]: инструкции по записи включаются в данные, которые выводятся с разъема <HDMI>.

   - [HDMI]: инструкции по приостановке включаются в данные, которые выводятся с разъема <HDMI>.

10. Состояние записи (слот карты 2)

    Отображается состояние записи на карту памяти в слоте карты 2.

    - : карта не выбрана для записи.

    - (мигает): карта памяти распознается.

    - : остановлена запись на вставленную карту памяти, выбранную для записи.

    - : выполняется запись.

    - (мигающая красная точка): выполняется подготовка к остановке записи.

    - [P]: остановлена запись при включенном режиме предварительной записи и вставленной карте памяти, выбранной для записи.

    - (Нет индикации): выбрано одно из следующих состояний.

      - Карта памяти не вставлена.

      - Карту памяти невозможно распознать.

      - В меню [СЕТЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX].

11. Оставшееся место для записи и состояние карты памяти (слот карты 2)

    Отображается оставшееся место для записи и состояние карты памяти в слоте карты 2.

    - [0min]–[999min]: оставшееся место для записи (значение в 999 минут или более отображается как [999min]).

      - Дисплей начнет мигать, когда на карте осталось места для записи содержимого длительностью две минуты или менее.

      - При одновременной записи отображается место, доступное для одновременной записи (для той карты памяти из двух, на которой осталось меньше места).

    - [WP]: активирована защита от записи (переключатель защиты от записи на карте памяти установлен в положение LOCK).

    - [END]: не осталось места для записи (на карте памяти).

    - [ERR]: вставлена карта памяти, не поддерживающая запись данных (карта распознается, но не поддерживает запись из-за ошибки формата, так как не является картой памяти и т. д.).

    - [!SDXC]: карта памяти SDXC не вставлена для записи в формате MOV.

    - (Нет индикации): выбрано одно из следующих состояний.

      - Карта памяти не вставлена.

      - Карту памяти невозможно распознать.

      - В меню [СЕТЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX].

12. Специальная функция записи

    Отображает состояние специальной функции записи.

    - [INTRVL]: интервальная запись остановлена.

    - [I-REC]: выполняется интервальная запись. (Отображается красным)

13. Функция двух слотов

    Отображается состояние настроек функции записи с использованием двух карт памяти.

    Косая черта отображается, если запись на карты в двух слотах невозможна даже в случае включения каждой из функций.

    - [RELAY]: если включена эстафетная запись

    - [SIMUL]: если включена одновременная запись

    - [BACKGR]: если включена фоновая запись

    - (Нет отображения): при записи в стандартном формате (если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX], отображается [NDI|HX])

14. Функция устранения полос от вспышек

    - [FBC]: отображается, когда работает функция устранения полос от вспышек.

15. Состояние потоковой передачи

    Отображает состояние потоковой передачи.

    - : когда видеокамера подключена к устройству для приема потокового видео, которое распределяется

    - (мигает): когда видеокамера подключается к устройству для приема потокового видео

    - : если включена функция потоковой передачи, которая может работать должным образом, а потоковое видео не распределяется

    - : при ошибке функции потоковой передачи, из-за которой она не может работать

    - (Нет отображения): если функция потоковой передачи выключена

16. Функция записи с высоким динамическим диапазоном/функция расширения динамического диапазона/функция записи V-Log

    - [HDR]: если в меню [Файл сцены] задан параметр → [ВЫБ. РЕЖИМА ГАММЫ] → [HLG]

    - [DRS]: во время работы функции расширения динамического диапазона

    - [VLog]: если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] → [V-Log]

17. Статус подключения проводной локальной сети, беспроводной локальной сети и USB-тетеринга

    Отображение статуса подключения проводной локальной сети, беспроводной локальной сети и USB-тетеринга.

    - : если настроена беспроводная локальная сеть без подключения к ROP

    - : если настроена беспроводная локальная сеть с подключением к ROP

    - : если настроена беспроводная локальная сеть, которая не работает должным образом

    - : если настроена проводная локальная сеть без подключения к ROP

    - : если настроена проводная локальная сеть с подключением к ROP

    - : если настроена проводная локальная сеть, которая не работает должным образом

    - : если задан USB-тетеринг и нет подключения ROP

    - : если задан USB-тетеринг и есть подключение ROP

    - : если задан USB-тетеринг и USB-тетеринг не работает должным образом

    - (Нет отображения): если отключены проводная локальная сеть, беспроводная локальная сеть и USB-тетеринг

18. Состояние подачи питания

    : отображается уровень оставшегося заряда батареи при питании от батареи. (Отображение состояния батареи изменяется следующим образом: → → → → → , пока уровень оставшегося заряда батареи уменьшается. Он будет мигать красным цветом, когда уровень оставшегося заряда батареи станет нулевым.)

    : отображается, если питание подается с блока питания.

19. Индикатор уровня звука

    Отображается индикатор уровня звука.

    Если задан формат записи P2 или MOV, аудиоканал, отображаемый на индикаторе уровня звука, соответствует настройке в меню [ЗВУК] → [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ЗВУК. ВЫХОД].

    - Отображаются аудиоканалы 1 и 2, если задано значение [CH1]/[CH2]/[СТЕРЕО КАН1/2]/[МИКС КАН1/2].

    - Отображаются аудиоканалы 3 и 4, если задано значение [CH3]/[CH4]/[СТЕРЕО КАН3/4]/[МИКС КАН3/4].

    - Позволяет переключить аудиоканал на отображение на индикаторе уровня звука (аудиоканал 1/2 и аудиоканал 3/4) нажатием кнопки USER, которой назначена функция [ВЫБ.АУД.МОНИТ.], или путем касания значка кнопки USER.

    В положении номинального уровня, заданного в меню [ЗВУК] → [НАСТР.КАН.ЗАП.] → [ЗАПАС МОЩНОСТИ], отображается белая рамка. (Восьмое положение слева, если задано значение [20dB], девятое слева при установке значения [18dB] и 12-е слева, если задано значение [12dB].)

    - : отображается, когда звук не записывается. (Например, если включена функция записи с переменной частотой кадров, а установленная частота кадров отличается от частоты системы.)

20. Яркость при работе функции Y GET

    Отображается уровень яркости в единицах измерения [%] или [STOP], когда работает функция Y GET. ([STOP] отображается как [ST])

    Отображаемые единицы измерения зависят от настройки в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.] → [ЕД. ПОЛУЧ. Y].

    Для отображаемых единиц измерения фиксируется значение [%], если в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO] задано значение [dB].

21. Усиление

    Отображается значение усиления в единицах измерения [dB] или [ISO].

    Отображаемые единицы измерения зависят от настройки в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖИМ УСИЛ./ISO].

    Для отображаемых единиц измерения фиксируется значение [dB], если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] задано значение [НОРМАЛЬН.].

    - [AGC]: отображается, если работает функция регулировки автоматического усиления.

22. Фильтр ND

    Отображается значение пропускания для выбранного фильтра ND.

    - [ND1/64]: количество света, попадающего на датчик MOS, сокращается до 1/64.

    - [ND1/16]: количество света, попадающего на датчик MOS, сокращается до 1/16.

    - [ND1/4]: количество света, попадающего на датчик MOS, сокращается до 1/4.

    - [ND:CLR]: фильтр ND не используется.

23. Информация о дате и времени

    Отображается информация о дате и времени. Если включена функция отображения времени, эта информация не отображается.

    Отображаемое содержимое зависит от настройки в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ИНДИКАТОР] → [ДАТА/ВРЕМЯ]. ([ДАТА/ВРЕМЯ])

    Год, месяц и день отображаются в формате, заданном с помощью настройки в меню [ДРУГОЕ] → [ЧАСЫ] → [ФОРМАТ ДАТЫ].

    Если установлен параметр [Г-М-Д], эти данные отображаются в формате yyyy mmm dd hh:mm:ss.

    Если установлен параметр [М-Д-Г], эти данные отображаются в формате mmm dd yyyy hh:mm:ss.

    Если установлен параметр [Д-М-Г], эти данные отображаются в формате dd mmm yyyy hh:mm:ss.

    - mmm: месяц (JAN (январь), FEB (февраль), MAR (март), APR (апрель), MAY (май), JUN (июнь), JUL (июль), AUG (август), SEP (сентябрь), OCT (октябрь), NOV (ноябрь), DEC (декабрь))

    - dd: дата

    - yyyy: год

    - hh: часы

    - mm: минуты

    - ss: секунды

24. Скорость затвора

    Отображает скорость затвора.

    В режиме SYNCHRO SCAN можно переключаться между единицами отображения [сек.] и [град.] с помощью меню [Файл сцены] → [ТИП СИНХР.СКАН.]. Если задано значение [сек.], скорость отображается в единицах времени (минуты), а если установлено значение [град.] — в единицах отображения угла диафрагмы.

    Не отображается, если функция затвора выключена.

    - [A.SHTR]: отображается, если работает функция автоматического затвора.

25. Состояние управления автоматической диафрагмой

    Отображается состояние управления автоматической диафрагмой.

    - [STD]: стандартное управление автоматической диафрагмой

    - [SPOT]: управление автоматической диафрагмой при освещении прожектором

    - [BACK]: автоматическая регулировка диафрагмы для компенсации задней подсветки

26. Режим высокой чувствительности

    - [H.SENS.]: отображается, если в меню [СИСТЕМА] задан параметр → [РЕЖИМ СЬЕМКИ] → [ВЫС. ЧУВСТ.].

27. Диафрагма

    Отображается значение F.

    Отображается целевое значение уровня автоматической диафрагмы, если для последней включена функция автоматической регулировки уровня автоматической диафрагмы.

28. Зум

    Отображается значение зума.

    Значение зума отображается в формате, заданном с помощью настройки в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ИНДИКАТОР] → [МАСШТ./ФОКУС].

    Если установлен параметр [НОМЕР], отображается позиционное значение от [000] до [999].

    Если установлен параметр [mm/футы] или [mm/m], эти данные отображаются в миллиметрах.

    Отображается [i], если включена функция i.ZOOM.

    [i] отображается в черно-белой инверсии, когда работает функция i.ZOOM.

    [Z] отображается в черно-белой инверсии, когда активна функция [БЫСТ.МАСШ.].

29. Разрешение системы/частота системы

    Отображаются разрешение системы и частота системы, установленные в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ].

    - [2160-59.94p]

    - [2160-50.00p]

    - [2160-29.97p]

    - [2160-25.00p]

    - [2160-23.98p]

    - [1080-59.94p]

    - [1080-50.00p]

    - [1080-29.97p]

    - [1080-25.00p]

    - [1080-23.98p]

    - [1080-59.94i]

    - [1080-50.00i]

    - [720-59.94p]

    - [720-50.00p]

    - [480-59.94i]

    - [576-50.00i]

30. Формат записи

    Отображаются формат файла и записывающий кодек, установленные в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА] и [ФОРМАТ ЗАПИСИ].

    Эти данные не отображаются, если в меню [СЕТЬ] задан параметр → [ФУНКЦИЯ СЕТИ] → [NDI|HX].

    - [P2 AVC-I200]

    - [P2 AVC-I100]

    - [P2 AVC-I50]

    - [P2 AVC-I422]

    - [P2 AVC-G50]

    - [P2 AVC-G25]

    - [P2 AVC-G12]

    - [MOV 420 150M]

    - [MOV 420 100M]

    - [MOV 422 150M]

    - [MOV 422 100M]

    - [MOV 422 50M]

    - [MOV HEVC 200M]

    - [MOV HEVC 150M]

    - [MOV HEVC 100M]

    - [MOV ALL-I 400M]

    - [MOV ALL-I 200M]

    - [MOV ALL-I 100M]

    - [AVCHD PS]

    - [AVCHD PH]

    - [AVCHD HA]

    - [AVCHD PM]

    - [AVCHD SA]

    - [PXY]: Отображается, когда в видеокамере настроена запись данных прокси в формате P2.

31. Имя ролика

    Отображается имя записываемого ролика (до восьми символов с начала).

32. Рекомендованный фильтр ND

    Отображается фильтр ND, рекомендованный для текущих условий съемки.

33. Область отображения сообщений

    Отображается сообщение, например состояние видеокамеры или предупреждение.

    Отображается состояние предупреждения для видеокамеры на экране STATUS при проверке режима.

34. Индикатор уровня

    Можно проверить наклон в горизонтальном или вертикальном направлении.

    Отображается только на ЖК-мониторе и экране видоискателя.

35. Рамка основного лица (оранжевая)/рамка обнаружения лица (белая)

    Отображается, когда обнаружено лицо, когда работает функция обнаружения лица AE&AF.

    Отображается только на ЖК-мониторе и экране видоискателя.

36. Рамка отслеживания (зеленая)

    Отображается при касании объекта, когда работает функция обнаружения лица AE&AF.

    Переключает на режим отслеживания AE&AF.

    Отображается только на ЖК-мониторе и экране видоискателя.

37. Отображение сообщений об ошибке при автоматическом балансе белого

    Отображается состояние ошибки при автоматическом балансе белого.

38. Отображение сообщений об ошибке при автоматическом балансе черного

    Отображается состояние ошибки при автоматическом балансе черного.

39. Отображение состояния дистанционного управления при IP-подключении

    - [IP REMOTE]: отображается, когда дистанционное управление возможно при IP-подключении.

    - [IP REMOTE] (мигает): отображается при ожидании IP-подключения.

40. Многофункциональное ручное управление

    Отображается содержимое многофункционального ручного управления. Подробнее см. в разделе «Многофункциональное ручное управление».

41. Цветовая температура

    Отображаются положение и цветовая температура, выбранные с помощью переключателя <WHITE BAL>. Эти данные не отображаются, если включена запись в режиме IR.

    - [ATW]: отображается, если работает функция автоматического слежения за балансом белого.

    - [LOCK]: отображается, если функция автоматического слежения за балансом белого заблокирована.

42. Функция оптического стабилизатора изображения

    - : отображается, когда работает функция оптического стабилизатора изображения.

    - : отображается, когда работает функция гибридного оптического стабилизатора изображения.

43. Имя файла условий съемки

    Отображается имя выбранного файла условий съемки.

    Не отображается, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

44. Отображение состояния загрузки

    Отображает состояние загрузки содержимого.

    - : Когда включена функция загрузки и до начала или после завершения загрузки

    - : Во время загрузки

    - : При возникновении ошибки передачи загружаемого содержимого

45. Функция режима области/функция регулировки ширины области автофокуса/функции обнаружения/отслеживания лица AE&AF

    - [AREA]: отображается, когда работает функция режима области.

    - [AF AREA]: отображается, когда работает функция регулировки ширины области автофокуса.

    - : Отображается, когда включено обнаружение лиц и работает функция AF.

    - : Отображается, когда включено обнаружение лиц и работает функция AE&AF.

    - : Отображается, когда включено отслеживание.

    - /: Отображается при невозможности работы функции обнаружения лиц.

46. Осциллограф

    Отображается состояние видео в виде формы сигнала или вектора.

    Отображается только на ЖК-мониторе и экране видоискателя.

47. Запись в режиме IR

    - [IR]: отображается, если включена запись в режиме IR.

48. Цифровой зум

    Отображает степень увеличения при использовании цифрового зума.

    - [D2×]: два раза

    - [D5×]: пять раз

    - [D10×]: десять раз

49. Фокус

    Отображается значение фокуса.

    Значение фокуса отображается в формате, заданном с помощью настройки в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ИНДИКАТОР] → [МАСШТ./ФОКУС].

    Если установлен параметр [НОМЕР], отображается позиционное значение от [00] до [99].

    Если установлен параметр [mm/футы], это значение отображается в футах.

    Если установлен параметр [mm/m], это значение отображается в метрах.

    - : отображается, если включена фокусировка для макросъемки.

    - [AF]: отображается, если установлен автофокус. Отображается в черно-белой инверсии, когда работает функция фокусировки для макросъемки.

    - [MA]: отображается, если включена помощь при фокусировке вручную. Отображается в черно-белой инверсии, когда работает функция фокусировки для макросъемки.

    - [MF]: отображается, если помощь при фокусировке вручную выключена. Отображается в черно-белой инверсии, когда работает функция фокусировки для макросъемки.

50. Настройка громкости звука на мониторе

    Отображается, если для настройки громкости динамика или головной гарнитуры используется кнопка <AUDIO MON/ADV>. Содержимое экрана очищается через приблизительно три секунды после завершения операции.

В начало страницы