- Начало
- Съемка
- Аудиовход
- Мониторинг звука

# Мониторинг звука

Звук, записанный с помощью видеокамеры, можно прослушивать с помощью динамика или головной гарнитуры.

Звук не выводится из динамика во время съемки.

## Настройка выводимого звука

Установка аудиоканала и формата вывода с разъема головной гарнитуры.

Выберите меню [ЗВУК] → [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ЗВУК. ВЫХОД].

Выберите тип звука.

[CH1]: вывод монофонического сигнала для аудиоканала 1.

[CH2]: вывод монофонического сигнала для аудиоканала 2.

[СТЕРЕО КАН1/2]: вывод стереофонических сигналов для аудиоканалов 1 и 2.

[МИКС КАН1/2]: смешивание сигналов с аудиоканалов 1 и 2, а также их вывод в качестве монофонических.

[CH3]: вывод монофонического сигнала для аудиоканала 3.

[CH4]: вывод монофонического сигнала для аудиоканала 4.

[СТЕРЕО КАН3/4]: вывод стереофонических сигналов для аудиоканалов 3 и 4.

[МИКС КАН3/4]: смешивание сигналов с аудиоканалов 3 и 4, а также их вывод в качестве монофонических.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Аудиоканал для вывода звука (аудиоканал 1/2 и аудиоканал 3/4) переключается нажатием кнопки USER, которой назначена функция [ВЫБ.АУД.МОНИТ.], или путем касания значка кнопки USER.

- Если функция [ЗВУК. ВЫХОД] назначена для кнопки USER, нажатием кнопки USER выполняется переключение аудиоканала на вывод и формат.

  Когда в меню [ЗВУК] → [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ЗВУК. ВЫХОД] установлено [CH1]/[CH2]/[СТЕРЕО КАН1/2]/[МИКС КАН1/2], выполняется переключение между [CH1], [CH2], [СТЕРЕО КАН1/2] и [МИКС КАН1/2] по порядку при каждом нажатии кнопки USER или касании значка кнопки USER.

  Когда в меню [ЗВУК] → [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ЗВУК. ВЫХОД] установлено [CH3]/[CH4]/[СТЕРЕО КАН3/4]/[МИКС КАН3/4], выполняется переключение между [CH3], [CH4], [СТЕРЕО КАН3/4] и [МИКС КАН3/4] по порядку при каждом нажатии кнопки USER или касании значка кнопки USER.

В начало страницы