- Начало
- Подготовка
- Установка данных о времени
- Настройки пользовательской информации

# Настройки пользовательской информации

Задайте пользовательскую информацию, которую необходимо записать.

Выберите пользовательскую информацию, которую необходимо записать, в меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [РЕЖИМ UB].

[Частота кадров] | Запись информации о частоте кадров при съемке. Используйте это значение, если данные о частоте кадров, содержащиеся в пользовательской информации, будут применяться на устройстве редактирования, например компьютере. Используйте это значение, чтобы управлять операцией записи с помощью метода TYPE1 или TYPE2 на устройстве для записи Panasonic (AJ-PG50 и т. д.).
[ПОЛЬЗОВАТ.] | Запись пользовательской информации, заданной в меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [ПРЕДУСТ.ИНФ.БИТА]. Значение настройки сохраняется, даже если переключатель питания установлен в положение < > (режим ожидания). Подробнее см. в разделе «Как вводить пользовательскую информацию».
[ВРЕМЯ] | Запись значений часов, минут и секунд, измеряемых встроенными часами.
[ДАТА] | Запись последних двух цифр номеров года, месяца, даты и часов, измеряемых встроенными часами.
[TC] | Запись значения временного кода в качестве пользовательской информации.
[НАЗВАНИЕ КЛИПА] | Запись значения, преобразованного параметрами CAM INDEX (один символ) и CARD COUNT (число из трех цифр) в код символа ASCII.

## Как вводить пользовательскую информацию

С помощью настройки пользовательской информации может быть записана информация о заметках (дата, время) длиной до восьми знаков (шестнадцатеричный).

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [РЕЖИМ UB] → [ПОЛЬЗОВАТ.].

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [ПРЕДУСТ.ИНФ.БИТА].

Отобразится экран настройки пользовательской информации.

Установите пользовательскую информацию.

- Укажите по две цифры для каждого значения.

  Нажмите кнопку <RESET>, чтобы выполнить сброс значения на [00].

Подтвердите значение настройки пользовательской информации.

- Значение настройки подтверждается при указании последних двух цифр.

## Функция запоминания пользовательской информации

Заданное содержимое пользовательской информации автоматически записывается и сохраняется, даже если переключатель питания установлен в положение < > (режим ожидания).

### Данные о частоте кадров

Значения частоты кадров, понижения для преобразования изображений, временного кода и пользовательской информации имеют приведенные ниже взаимосвязи.

Данные для проверки правильности шести правых знаков

Метка REC

Фиксированные значения

Частота кадров

Режим видеосъемки

#### Режим видеосъемки

Изображение дисплея в режиме видеосъемки зависит от настроек указанных ниже меню.

- Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ]

- Меню [Файл сцены] → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] или меню [СИСТЕМА] → [СУПЕР МЕДЛ.]

[ЧАСТОТА] | Частота кадров при записи, заданная в параметре [ФОРМАТ ЗАПИСИ] | Изображение дисплея в режиме видеосъемки
--- | --- | ---
Если для параметра [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] или [СУПЕР МЕДЛ.] задано значение [ВКЛ] | Когда для параметров [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] и [СУПЕР МЕДЛ.] задано значение [ВЫКЛ]
[59.94Гц] | 23,98p | D | C
29,97p | 9 | 8
59,94p | 9 | 8
59,94i | — | 0
[50.00Гц] | 25,00p | B | A
50,00p | B | A
50,00i | — | 2

В начало страницы