- Начало
- Описание компонентов
- Видеокамера
- Задняя панель

# Задняя панель

Следующие разъемы, слоты для карт и индикаторы доступа к карте находятся под каждой крышкой.

- Разъем <USB3.0 DEVICE>

- Разъем <AV OUT>

- Разъем <REMOTE>

- Разъем <LAN>

- Разъем <HDMI>

- Разъем <DC IN 12V>

1. Разъем <USB3.0 DEVICE>

   Позволяет подключаться к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C для передачи данных.

2. Индикатор доступа к карте 1

   Обозначает состояние доступа (при записи и воспроизведении) к карте памяти, вставленной в слот карты 1.

   В меню можно настроить, будет ли загораться индикатор.

3. Слот карты 1

   Слот для карты памяти.

4. Слот карты 2

   Слот для карты памяти.

5. Индикатор доступа к карте 2

   Обозначает состояние доступа (при записи и воспроизведении) к карте памяти, вставленной в слот карты 2.

   В меню можно настроить, будет ли загораться индикатор.

6. Входное вентиляционное отверстие

   Входное вентиляционное отверстие для охлаждения. Не блокируйте его во время использования видеокамеры.

7. Разъем <SDI OUT>

   Разъем для вывода сигнала SDI путем подключения к монитору и т. п.

8. Разъем <AV OUT>

   Используется как разъем для вывода видео и аудио с внешнего монитора.

9. Разъем <TC IN/OUT>

   Используется для подключения к внешнему устройству и выводу/вводу временного кода.

   Ввод стандартного временного кода при блокировании временного кода через внешнее устройство.

   Ввод и вывод устанавливаются в меню [ЗАПИСЬ] → [TC/UB] → [ВЫБР.ВХ./ВЫХ.TC].

10. Разъем <REMOTE>

    Соединяет пульт дистанционного управления (приобретается дополнительно) с некоторыми функциями дистанционного управления.

11. Разъем <LAN>

    Используется для подключения кабеля локальной сети.

12. Датчик глаз

    При приближении глаза экран отображается в видоискателе.

13. Видоискатель

14. Разъем <AUDIO INPUT 1> (XLR, 3-контактный)

    Используется для подсоединения оборудования для звукозаписи или внешнего микрофона.

15. Задний индикатор записи

    Горит при начале записи. Мигает, когда уровень батареи становится низким.

    В меню можно настроить, будет ли загораться индикатор.

16. Разъем <HDMI>

    Разъем для вывода видеосигнала путем подключения к монитору и т. п.

17. Крепление батареи

    Используется для крепления батареи.

18. Кнопка отсоединения батареи

    Используется при извлечении батареи с камеры.

19. Разъем <DC IN 12V>

    Используется для подключения поставленного в комплекте блока питания и обеспечивает внешний источник питания.

20. Разъем <AUDIO INPUT 2> (XLR, 3-контактный)

    Используется для подсоединения оборудования для звукозаписи или внешнего микрофона.

В начало страницы