- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Другой ввод/вывод

# Другой ввод/вывод

Разъем <TC IN/OUT> | BNC×1 Используется как разъем ввода/вывода, переключение ввода/вывода с помощью меню Ввод: 1,0 V – 4,0 V [p-p], 10 кΩ Вывод: 2,0 V ± 0,5 V [p-p], низкий импеданс
Разъем <REMOTE> | Мини-разъем диаметром 2,5 mm × 1 Разъем последовательной передачи данных для пульта дистанционного управления Нельзя использовать аналоговый пульт дистанционного управления, который использовался для предыдущих моделей Panasonic.
Разъем <USB2.0 HOST> | Разъем типа A, 4-контактный (5 V, 0,5 A), для подсоединения беспроводного модуля (приобретается дополнительно), подключения к устройству для USB-тетеринга
Разъем <USB3.0 DEVICE> | Разъем USB 3.1 GEN1 Type-C, с функцией накопителя USB, без функции питания от шины USB
Разъем <LAN> | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Разъем <DC IN 12V> | 12 V пост. тока, EIAJ типа 4

В начало страницы