- Начало
- Сетевое подключение
- Сетевые настройки
- Настройка для USB-тетеринга

# Настройка для USB-тетеринга

Настройки для USB-тетеринга.

Выберите меню [СЕТЬ] → [ВЫБ.УСТР-ВА] → [USB-МОДЕМ].

Включите USB-тетеринг (раздача Интернета) на экране настроек сети в устройстве для USB-тетеринга, подключенном к видеокамере.

Разрешите доступ к подключенному устройству, если на устройстве для USB-тетеринга отобразится запрос на подтверждение разрешения. Подключение не удастся установить, пока не будет дано разрешение.

Закройте меню или вернитесь на уровень меню [СЕТЬ].

Проверьте сетевое подключение.

После подключения на экране видеокамеры отобразится метка .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.

- Если изменить настройки [ВЫБ.УСТР-ВА], изменения вступят в силу только после перезапуска видеокамеры. Кроме того, после изменения настройки закрытие экрана настроек может занять некоторое время из-за перезапуска сетевых служб.

- Чтобы получить подробные сведения о состоянии сети, для подтверждения выберите меню [СЕТЬ] → [ИНФОРМАЦИЯ] → [СОСТОЯНИЕ].

- При подключении к сети с использованием USB-тетеринга IP-адрес, DNS и другие настройки нельзя устанавливать вручную.

- Значок, указывающий на установку соединения, означает, что установлено соединение между видеокамерой и устройством для USB-тетеринга. Когда устройство для USB-тетеринга не может подключиться к Интернету, видеокамера также не может подключиться к Интернету, даже если на ее экране отображается значок, указывающий на установку соединения.

- Если устройство для USB-тетеринга подключено к видеокамере с помощью кабеля USB, устройство для USB-тетеринга заряжается. Если видеокамера работает от батареи, время непрерывной съемки будет сокращено.

В начало страницы