- Начало
- Съемка
- Многофункциональное ручное управление
- Настройка ширины области автофокуса

# Настройка ширины области автофокуса

Регулировка ширины области, для которой включен автофокус, в соответствии с размером объекта.

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ЗОНА АФ], или коснитесь значка кнопки USER, когда отображается экран изображения видеокамеры.

На экране изображения видеокамеры отобразится значок [ AF AREA].

Поверните многофункциональный диск управления, чтобы настроить рамку области автофокуса.

Нажмите многофункциональный диск управления.

Настройка изменится на отображенное значение ширины, и вы выйдете с экрана.

Нажмите кнопку <EXIT>, чтобы выйти, не изменяя настройку.

Чтобы сбросить настройку, нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ЗОНА АФ], или коснитесь значка кнопки USER.

Чтобы снова отрегулировать настройку, нажмите многофункциональный диск управления, когда значок [ AF AREA] отображается желтым цветом, и выполните шаги 2–3.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ширину рамки области автофокуса можно настроить, даже если в меню [КАМЕРА] задан параметр → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [ШИР.ЗОН.АФ] → [ВКЛ] и меню закрыто.

В начало страницы