- Начало
- Примечания
- Очистка и хранение
- Меры предосторожности при хранении видеокамеры

# Меры предосторожности при хранении видеокамеры

При хранении извлекайте батарею из видеокамеры. Храните ее в помещении с низким уровнем влажности и относительно постоянной температурой.

- Рекомендуемый температурный диапазон: 15 °C - 25 °C

- Рекомендуемая относительная влажность: 40% - 60%

#### Видеокамера

- Оберните видеокамеру мягкой тканью, чтобы предотвратить попадание на нее пыли.

#### Батарея

- Срок службы батареи сокращается при слишком высоких или низких температурах.

- Хранение в помещениях с высоким содержанием паров масла или пыли может привести к неисправности вследствие образования ржавчины на разъемах и т.п.

- Клеммы батареи не должны контактировать с металлическими поверхностями (такими как цепочки, заколки). Между клеммами может произойти короткое замыкание, вызывающее нагревание, и вы можете получить серьезный ожог при прикосновении.

- Храните батареи разряженными. При длительном хранении батарею следует подзаряжать один раз в год и полностью разряжать в видеокамере, прежде чем вернуть на хранение.

#### Карта памяти

- При удалении из видеокамеры помещайте карту памяти в соответствующий чехол.

- Не помещайте в место присутствия коррозионных газов.

- Не помещайте ее в место, в котором возможны высокие температуры, например в машину или под прямые солнечные лучи.

- Не помещайте в очень влажное или пыльное место.

В начало страницы