- Начало
- Подготовка
- Регулировка и настройка ЖК-монитора
- Использование ЖК-монитора

# Использование ЖК-монитора

Эта видеокамера оснащена 3,15-дюймовым ЖК-монитором. Используйте видоискатель или ЖК-монитор в зависимости от цели и условий съемки.

Рис. 1

Рис. 2

Откройте ЖК-дисплей. (Рис. 1)

При открытии ЖК-монитора включается освещение. После закрытия монитора освещение отключается.

Поверните ЖК-монитор LCD на удобный для просмотра угол. (Рис. 2)

Возможен поворот на 90° по отношению к объективу и на 180° относительно пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Плотно закрывайте ЖК-монитор.

- Не прилагайте излишнего усилия к ЖК-монитору при открытии. Это может привести к сбоям в работе.

- При резком перепаде температур на панели ЖК-монитора может возникнуть конденсат. Его следует удалить мягкой сухой тканью.

- Если видеокамера слишком холодная, цвета на ЖК-мониторе после включения питания могут потемнеть. Обычная яркость будет восстановлена, когда повысится внутренняя температура.

- Яркость или насыщенность цветов изображения в видоискателе и на ЖК-мониторе может отличаться от изображения на ТВ-мониторе. Окончательную проверку изображения следует выполнить на ТВ-мониторе.

В начало страницы