- Начало
- Сетевое подключение
- Подключение к пульту дистанционного управления видеокамерой (AW-RP150G)
- Настройки видеокамеры

# Настройки видеокамеры

Используйте прошивку видеокамеры версии Ver.4.00 или более поздней.

Подробнее о настройке видеокамеры см. в разделе «Подключение к разъему устройства iPhone/iPad или Android». В зависимости от среды съемки выберите [ВКЛ.] или [ВКЛ.(ОСТАВИТЬ)] для меню [СЕТЬ] → [IP ДИСТ.УПР.] → [ВКЛ./ВЫКЛ.].

Кроме того, установите следующие параметры:

- Выберите автоматический режим с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>. (Переключатель <AUTO/MANUAL>)

- Если настройка [СУПЕР УСИЛ.] назначена какой-либо кнопке USER, отмените это назначение. (Суперусиление)

Также рекомендуется установить следующие настройки.

- Выберите меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [ATW] → [ВЫКЛ]. ([ATW])

- Выберите меню [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.] → [ATW] → [ВЫКЛ]. ([ATW])

- Выберите меню [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.] → [АВТ.ШАТТЕР] → [ВЫКЛ]. ([АВТ.ШАТТЕР])

- Выберите меню [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.] → [АВТ.УПР.УСИЛ.] → [ВЫКЛ]. ([АВТ.УПР.УСИЛ.])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрано меню [СЕТЬ] → [IP ДИСТ.УПР.] → [ВКЛ./ВЫКЛ.] → [ВКЛ.(ОСТАВИТЬ)], подключение будет сохранено даже при отключении от контроллера дистанционного управления. Ограничения при подключении, например неработающая кнопка <THUMBNAIL>, будут сохранены.

  Чтобы завершить статус подключения, выберите меню [СЕТЬ] → [IP ДИСТ.УПР.] → [ВКЛ./ВЫКЛ.] → [ВЫКЛ.].

- Сетевые настройки и настройки, относящиеся к дистанционному управлению с IP-подключением, для видеокамеры будут немедленно отражены после завершения работы с меню. Это может привести к завершению подключения между видеокамерой и контроллером дистанционного управления при изменении настроек.

## Настройка номера резервного порта

При необходимости и в зависимости от среды задайте номер резервного порта.

Задайте номер порта в меню [СЕТЬ] → [IP ДИСТ.УПР.] → [ПОРТ. ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значение настройки не отображается, пока меню [СЕТЬ] → [IP ДИСТ.УПР.] → [ВКЛ./ВЫКЛ.] не переключится на [ВЫКЛ.] один раз или при перезапуске видеокамеры.

- Номер 80 и то же значение, что и номер порта, заданный для другого элемента меню, указать нельзя.

- Будет использоваться только порт TCP, заданный в качестве значения настройки.

- Обратитесь с запросом к администратору сети или контроллера относительно необходимости изменения.

В начало страницы