- Начало
- Съемка
- Настройка баланса белого и баланса черного
- Регулировка баланса черного

# Регулировка баланса черного

Баланс черного необходимо настроить в перечисленных ниже случаях.

- При первом использовании видеокамеры

- При использовании видеокамеры после длительного перерыва

- При значительном изменении температуры окружающей среды

- При установке суперусиления с помощью кнопки USER

- При изменении значений переключателя усиления

- При переключении элементов в меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ЗАПИСИ].

Настройте баланс черного непосредственно перед съемкой, чтобы обеспечить оптимальное качество видеоизображения.

Перед настройкой баланса черного подготовьте условия для настройки баланса белого.

Выберите ручной режим с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>. (Съемка)

Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <A> или <B>.

Нажмите и удерживайте кнопку <AWB> в течение приблизительно двух секунд.

Баланс черного настраивается после баланса белого.

#### Сообщения, отображаемые на экране видоискателя и на ЖК-мониторе

Состояние | Сообщение | Комментарий
--- | --- | ---
Во время настройки | [ABB АКТИВ.] | —
По завершении настройки | [ABB OK] | Настроенное значение будет автоматически сохранено в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке баланса черного отверстие диафрагмы объектива установлено на автоматическое прерывание поступления света.

- Настроить баланс черного во время записи невозможно.

- Во время автоматической настройки баланса черного видео не записывается на карту памяти, даже если нажать кнопку REC.

- Цепь переключения усиления автоматически переключается во время настройки баланса черного. На экране видоискателя и на ЖК-мониторе может появляться мерцание или помехи. Это не является неисправностью.

## Память баланса черного

Значения, сохраняемые в памяти, сохраняются даже при выключении видеокамеры.

В начало страницы