- Начало
- Сетевое подключение
- Подключение к пульту дистанционного управления видеокамерой (AW-RP150G)
- Эксплуатация при дистанционном управлении

# Эксплуатация при дистанционном управлении

При подключении к контроллеру дистанционного управления существуют описанные ниже ограничения.

- Подключение невозможно при отображении экрана эскизов и во время воспроизведения. Кроме того, кнопка <THUMBNAIL> не будет работать после подключения.

- Подключение невозможно, когда отображается меню. Можно использовать меню после подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Содержимое, установленное с помощью дистанционного управления, отражается в значении настройки меню на видеокамере. Однако в значениях настроек меню не отражаются настройки автоматической диафрагмы и автофокуса, установленные дистанционно.

- После завершения подключения к контроллеру дистанционного управления на видеокамере будет сохраняться значение настройки меню, использованное при подключении. Однако значения настроек жесткого переключателя будут возвращать статус каждого переключателя.

В начало страницы