- Начало
- Сетевое подключение
- Использование облачной службы
- Удаленное управление потоковой передачей

# Удаленное управление потоковой передачей

## Процедура использования

Определение основных настроек видеокамеры.

Подробнее см. в разделе «Основная настройка видеокамеры».

Создайте карту SD с использованием профиля, заданного на компьютере в рамках следующей процедуры.

- Войдите в облачную службу и загрузите профиль.

- Распакуйте загруженный файл.

- Сохраните распакованную папку PRIVATE в корневом каталоге карты SD.

Чтобы включить профиль, настройте видеокамеру следующим образом.

- Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ПРОТОКОЛ ПОТОК. ПЕРЕДАЧИ] → [RTMP(S)] или [SRT-КЛИЕНТ].

- Вставьте карту памяти SD и загрузите профиль в видеокамеру посредством одного из изложенных далее методов.

  (Слот для платы для загрузки и сохранения можно задать в меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [СЛОТ ЗАГРУЗКИ/СОХРАНЕНИЯ])

  - Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [ПАМЯТЬ], и загрузите содержимое карты SD посредством меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ЗАГР. (КАРТА SD)].

  - Выберите меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [КАРТА SD].

- Убедитесь в том, что отображается меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ТИП ДАННЫХ] → [ОБЛАКО].

Выполняйте различные операции потоковой передачи в облачной службе.

## Потоковая передача из облачной службы

- Подробную информацию см. в документах об облачной службе.

- Если профиль в облачной службе отличается от профиля, настроенного для функции загрузки, приоритетным будет считаться настройка профиля для загрузки содержимого.

- Необходимо настроить видеокамеру таким образом, чтобы была возможность использовать функцию потоковой передачи. Подробнее см. в разделе «Настройки для функции потоковой передачи».

- Элементы, которые можно указать из облачной службы, — это элементы, заданные в настройке пункта назначения (Установка места назначения). Задайте другие элементы в меню видеокамеры.

- Этой функцией нельзя пользоваться, если в протоколе потоковой передачи выбран какой-либо другой параметр, помимо [RTMP(S)] или [SRT-КЛИЕНТ].

- Дистанционное управление потоковой передачей невозможно, если на видеокамере отображается экран эскизов.

- После выполнения операции запуска потоковой передачи или настройки пункта назначения URL из облачной службы пункт назначения URL записывается в память видеокамеры. После этого с видеокамеры можно выполнять потоковую передачу в это место назначения. (Настройка каждого протокола и начало потоковой передачи)

- Записанная информация потоковой передачи может быть подтверждена в меню [СЕТЬ] → [ИНФОРМАЦИЯ] → [СОСТОЯНИЕ]. (За исключением [ПАРОЛЬНАЯ ФРАЗА])

- При очистке сведений о месте назначения также удаляется записанная информация об URL-адресе места назначения.

  Подробнее об удалении информации о месте назначения см. в разделе «Удаление информации о месте назначения».

В начало страницы