- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Цифровое аудио

# Цифровое аудио

Звукозапись | P2: 48 kHz/24 бита, 4ch (за исключением AVC-LongG12) 48 kHz/16 бит, 4ch (AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG12) 24 бита/16 бит для AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 можно выбирать в зависимости от меню Прокси: 48 kHz/16-бит, 2ch MOV: 48 kHz/24 бита, 4ch AVCHD: 48 kHz/16 бит, 2ch
Формат записи звука | P2: LPCM Прокси: AAC MOV: LPCM AVCHD: Dolby AudioTM
Запас по мощности | 12 dB/18 dB/20 dB (возможность выбора в меню)

В начало страницы