- Начало
- Съемка
- Съемка
- Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи

# Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи

Можно выбрать разрешение, кодек и частоту кадров для видеозаписи.

- Меню [СИСТЕМА] → [ЧАСТОТА]: частота системы

- Меню [СИСТЕМА] → [ФОРМАТ ФАЙЛА]: формат файла для записи

- Меню [СИСТЕМА] → [СООТН. СТОРОН]: форматное соотношение видео для записи в формате сигнала разрешения SD (480i и 576i)

- Меню [СИСТЕМА] → [СУПЕР МЕДЛ.]: настройки сверхмедленной записи

- Меню [СИСТЕМА] → [РЕЖИМ СЬЕМКИ]: настройки режима съемки в соответствии с условиями съемки

- [ФОРМАТ ЗАПИСИ]: выбор формата сигнала и режима кодека для записи

- Меню [СИСТЕМА] → [РАЗРЕШ. ВЫБОР. ЗВУКА]: количество битов аудио, которые нужно записать (можно выбирать, если установлено значение AVC-I100/AVC-I50)

- Меню [Файл сцены] → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.]: функция записи с переменной частотой кадров (диапазон значений переменной частоты кадров)

## Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [P2]

#### Видео

Разрешение | [ЧАСТОТА] | [ФОРМАТ ЗАПИСИ] | VFR
--- | --- | --- | ---
1920×1080 | [59.94Гц] | [1080-59.94p/AVC-I100] [1080-59.94p/AVC-I422] [1080-59.94p/AVC-G25] [1080-59.94p/AVC-G12] [1080-59.94i/AVC-I200] [1080-59.94i/AVC-I100] [1080-59.94i/AVC-I50] [1080-59.94i/AVC-G50] [1080-59.94i/AVC-G25] [1080-59.94i/AVC-G12] | —
| [50.00Гц] | [1080-50.00p/AVC-I100] [1080-50.00p/AVC-I422] [1080-50.00p/AVC-G25] [1080-50.00p/AVC-G12] [1080-50.00i/AVC-I200] [1080-50.00i/AVC-I100] [1080-50.00i/AVC-I50] [1080-50.00i/AVC-G50] [1080-50.00i/AVC-G25] [1080-50.00i/AVC-G12]
1280×720 | [59.94Гц] | [720-59.94p/AVC-I200] [720-59.94p/AVC-I100] [720-59.94p/AVC-I50] [720-59.94p/AVC-G50] [720-59.94p/AVC-G25] [720-59.94p/AVC-G12]
| [50.00Гц] | [720-50.00p/AVC-I200] [720-50.00p/AVC-I100] [720-50.00p/AVC-I50] [720-50.00p/AVC-G50] [720-50.00p/AVC-G25] [720-50.00p/AVC-G12]

#### Аудио

Кодек | Количество каналов | Количество битов квантизации | Частота дискретизации
--- | --- | --- | ---
LPCM | 4ch | 24 бита (любой другой формат, кроме AVC-G12) 16 бит (AVC-I100/AVC-I50/AVC-G12) | 48 kHz

## Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [MOV]

#### Видео

Разрешение | [ЧАСТОТА] | [ФОРМАТ ЗАПИСИ] | VFR*
--- | --- | --- | ---
3840×2160 | [59.94Гц] | [2160-59.94p/420LongGOP 150M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] [2160-29.97p/420LongGOP 100M] [2160-23.98p/420LongGOP 100M] [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M] [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M] | 1fps–60fps
| [2160-29.97p/422LongGOP 150M] [2160-29.97p/422ALL-I 400M] [2160-23.98p/422LongGOP 150M] [2160-23.98p/422ALL-I 400M] | 1fps–30fps
[50.00Гц] | [2160-50.00p/420LongGOP 150M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M] [2160-25.00p/420LongGOP 100M] [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M] | 1fps–50fps
| [2160-25.00p/422LongGOP 150M] [2160-25.00p/422ALL-I 400M] | 1fps–25fps
1920×1080 | [59.94Гц] | [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-23.98p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M] | 1fps–60fps, 120fps (во время сверхмедленной записи)
| [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | —
[50.00Гц] | [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] | 1fps–50fps, 100fps (во время сверхмедленной записи)
| [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | —

Диапазон доступных для установки значений частоты кадров см. в разделе «[Частота кадров]».

#### Аудио

Кодек | Количество каналов | Количество битов квантизации | Частота дискретизации
--- | --- | --- | ---
LPCM | 4ch | 24 бита | 48 kHz

## Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [AVCHD]

#### Видео

Разрешение | [ЧАСТОТА] | [ФОРМАТ ЗАПИСИ] | VFR
--- | --- | --- | ---
1920×1080 | [59.94Гц] | [1080-59.94p/AVCHD PS] [1080-59.94i/AVCHD PH] [1080-59.94i/AVCHD HA] | —
|  | [1080-23.98p/AVCHD PH] | —
| [50.00Гц] | [1080-50.00p/AVCHD PS] [1080-50.00i/AVCHD PH] [1080-50.00i/AVCHD HA] | —
1280×720 | [59.94Гц] | [720-59.94p/AVCHD PM] | —
| [50.00Гц] | [720-50.00p/AVCHD PM] | —
720×480 | [59.94Гц] | [480-59.94i/AVCHD SA] | —
720×576 | [50.00Гц] | [576-50.00i/AVCHD SA] | —

#### Аудио

Кодек | Количество каналов | Количество битов квантизации | Частота дискретизации
--- | --- | --- | ---
Dolby AudioTM | 2ch | 16 бит | 48 kHz

В начало страницы