- Начало
- Описание компонентов
- Видеокамера
- Правая панель

# Правая панель

1. Кольцо фокусировки

   Фокусировка выполняется вручную, если переключатель <FOCUS> установлен в положение <M>.

2. Кольцо зума

   Регулировка зума объектива выполняется вручную.

3. Рычаг переключения крышки объектива

   Открытие/закрытие крышки объектива.

4. Кольцо диафрагмы

   Регулировка диафрагмы объектива выполняется вручную, если с помощью кнопки <IRIS> выбран режим ручной диафрагмы.

5. Рычаг диоптрийной настройки

   Настройка диоптрийной шкалы для четкого обзора экрана видоискателя.

6. Встроенный динамик

   Вывод аудио при воспроизведении.

   Аудио не выводится через встроенный динамик, когда головная гарнитура подключена к разъему головной гарнитуры.

7. Разъем головной гарнитуры

   Используется для подключения головной гарнитуры для аудиомониторинга.

8. Переключатель <GAIN>

   Используется для настройки яркости экрана в соответствии с освещенностью при съемке.

9. Переключатель <WHITE BAL>

   Используется для выбора способа настройки баланса белого.

   - <PRST>: настройка предварительно установленного значения для баланса белого. Переключение между [3200K], [5600K] и [ПЕРЕМ.] при каждом нажатии кнопки <AWB>.

   - <A>/<B>: используется для выбора сохраненного значения настроек баланса белого.

10. Кнопка <SHUTTER>

    Переключает режим затвора.

11. Кнопка <MENU>

    Отображает меню. Если нажать кнопку <MENU> при отображении меню, меню закроется.

    Нажмите данную кнопку при отображении экрана эскизов для открытия рабочего экрана меню эскизов и удаления роликов.

12. Многофункциональный диск управления

    Перемещает, выбирает и настраивает меню, когда отображается меню.

    Используйте многофункциональный диск управления также для управления эскизами, выбора многих функций ручного управления, а также выбора/установки различных значков операций.

13. Кнопка <EXIT>

    Возвращает на один уровень выше при отображении меню. Если нажать кнопку <EXIT>, не подтверждая значение настройки, изменение настройки не будет сохранено.

14. Кнопка <DISP/MODE CHK>

    Отображение или скрытие информации, кроме счетчика времени, временной отметки, зебры и метки.

    Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отобразить информацию о параметрах различных функций съемки и такие сведения, как список функций, назначенных кнопке USER. При каждом нажатии кнопки отображается следующая по порядку страница с информацией.

15. Переключатель <AUTO/MANUAL>

    Используется для выбора метода регулировки фокуса, усиления, диафрагмы, баланса белого и скорости затвора при съемке. Вы можете задать для функции значение <AUTO> в меню [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.].

    <AUTO>: автоматическая регулировка. (Автоматический режим)

    <MANU>: ручная регулировка. (Ручной режим)

16. Кнопка <SLOT SEL>/кнопка <USER 5>

    Выбирает слот карты для записи или воспроизведения.

    Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER5).

17. Задний индикатор записи

    Горит при начале записи. Мигает, когда уровень батареи становится низким.

    В меню можно настроить, будет ли загораться индикатор.

18. Переключатель <ND FILTER>

    Используется для выбора фильтра ND в зависимости от освещенности объекта.

    <CLR>: фильтр ND не используется.

    <1/4>: количество света, попадающего на датчик MOS, сокращается до 1/4.

    <1/16>: количество света, попадающего на датчик MOS, сокращается до 1/16.

    <1/64>: количество света, попадающего на датчик MOS, сокращается до 1/64.

19. Кнопка <IRIS>

    Используется для выбора способа настройки диафрагмы объектива.

20. Переключатель <FOCUS>

    Позволяет выбрать функцию фокусировки.

    <A>: включает режим автоматической фокусировки. В режиме автоматической фокусировки фокус регулируется автоматически.

    <M>: включает режим ручной фокусировки. Настройка фокуса выполняется вручную с помощью кольца фокусировки.

    <>: включает режим ручной фокусировки после того, как для фокусного расстояния задается бесконечность.

    Переключатель <FOCUS> работает как переключатель с возвратной пружиной. Переключатель возвращается в положение <M>, даже когда его переводят в сторону <>.

21. Кнопка <PUSH AUTO>

    Выполнение автоматической фокусировки при нажатии кнопки в режиме ручной фокусировки.

22. Кнопка <FOCUS ASSIST>

    Включение/отключение функции помощи при фокусировке, которая настраивается в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [ПОМ.ФОКУС.] → [ПЕРЕКЛ.ПОМ.ФОКУС.].

23. Кнопка <O.I.S.>/<USER 1>

    Включение/выключение функции оптической стабилизации изображения.

    Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER1).

24. Кнопка <ZEBRA>/<USER 2>

    Отображение/скрытие зебры.

    Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER2).

25. Кнопка <WFM>/<USER 3>

    Включение/выключение отображения осциллографа на ЖК-мониторе.

    Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER3).

26. Кнопка <A.IRIS.LEVEL>/<USER 4>

    Включение/выключение функции автоматической установки уровня чувствительности диафрагмы.

    Позволяет задать целевое значение уровня автоматической настройки диафрагмы в меню [Файл сцены] → [ЭФФЕКТ АВТ. ДИАФРАГМЫ].

    Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER4).

27. Переключатель <INPUT1>

    Переключает сигналы ввода звука, подключенные к разъему <AUDIO INPUT 1>.

    <LINE>: выберите, если аудиооборудование подключено через линейный вход.

    <MIC>: выберите при подключении внешнего микрофона.

    <+48V>: выберите при подключении внешнего микрофона, который следует подключить к источнику питания.

28. Переключатель <INPUT2>

    Переключает сигналы ввода звука, подключенные к разъему <AUDIO INPUT 2>.

    <LINE>: выберите, если аудиооборудование подключено через линейный вход.

    <MIC>: выберите при подключении внешнего микрофона.

    <+48V>: выберите при подключении внешнего микрофона, который следует подключить к источнику питания.

29. Шкала <AUDIO LEVEL CH1>

    Используется для регулировки уровня записи в аудиоканале 1.

30. Шкала <AUDIO LEVEL CH2>

    Используется для регулировки уровня записи в аудиоканале 2.

31. Переключатель <CH1 SELECT>

    Позволяет выбрать аудио для записи на аудиоканале 1.

    <INT(L)>: запись аудио в левом канале встроенного микрофона.

    <INPUT1>: запись входных сигналов с разъема <AUDIO INPUT 1>.

    <INPUT2>: запись входных сигналов с разъема <AUDIO INPUT 2>.

32. Переключатель <CH2 SELECT>

    Позволяет выбрать аудио для записи на аудиоканале 2.

    <INT(R)>: запись аудио в правом канале встроенного микрофона.

    <INPUT1>: запись входных сигналов с разъема <AUDIO INPUT 1>.

    <INPUT2>: запись входных сигналов с разъема <AUDIO INPUT 2>.

В начало страницы