- Начало
- Сетевое подключение
- Функция потоковой передачи
- Ввод настройки с помощью инструмента настройки

# Ввод настройки с помощью инструмента настройки

## Установка программного обеспечения

Загрузите и разверните программное обеспечение P2 Network Setting для Windows с указанного ниже веб-сайта.

https://pro-av.panasonic.net/

## Создание карты SD для настройки с помощью программного обеспечения P2 Network Setting

Карта SD, созданная при помощи этого программного обеспечения, может использоваться для загрузки в меню видеокамеры или как эталонный пункт назначения, когда выбрано меню [СЕТЬ] → [ПОТОК.ПЕРЕДАЧА] → [ИНФ.О СОЕДИНЕНИИ] → [КАРТА SD].

## Порядок настройки RTMP(S)

Рис. 1

Рис. 2

Запустите программное обеспечение P2 Network Setting. (Рис. 1)

Перейдите на вкладку Streaming → выберите вкладку RTMP.

Введите URL-адрес места назначения в разделе STREAM DESTINATION URL.

Щелкните Export и выберите место назначения в диалоговом окне выбора диска (Рис. 2), а затем нажмите кнопку OK.

- Эти данные можно сохранить только на съемном диске.

## Порядок настройки клиента SRT

Рис. 1

Рис. 2

Запустите программное обеспечение P2 Network Setting. (Рис. 1)

Перейдите на вкладку Streaming, выберите вкладку → SRT.

Введите URL-адрес места назначения в разделе STREAM DEST. URL.

Введите идентификатор потоковой передачи в STREAM ID.

Для шифрования выберите Encryption и введите PASS PHRASE.

Щелкните Export и выберите место назначения в диалоговом окне выбора диска (Рис. 2), а затем щелкните кнопку OK.

- Эти данные можно сохранить только на съемном диске.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке клиента SRT используйте программное обеспечение P2 Network Setting или более позднюю версию Ver.3.00.

В начало страницы