- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция цветокоррекции

# Функция цветокоррекции

Эта функция позволяет задать насыщение цвета и фазу. Эти настройки влияют на 16 фаз видеоизображения по отдельности. Эту функцию можно задать для отдельного оттенка цвета.

(Рабочая ось)

#### Общие настройки

Используйте видеокамеру с заводскими настройками.

#### Расширенные настройки

[R] ([ФАЗА])/[R-R-Mg] ([ФАЗА])/[R-Mg] ([ФАЗА])/[Mg] ([ФАЗА])/[Mg-B] ([ФАЗА])/[B] ([ФАЗА])/[B-Cy] ([ФАЗА])/[Cy] ([ФАЗА])/[Cy-G] ([ФАЗА])/[G] ([ФАЗА])/[G-Yl] ([ФАЗА])/[G-Yl-Yl] ([ФАЗА])/[Yl] ([ФАЗА])/[Yl-Yl-R] ([ФАЗА])/[Yl-R] ([ФАЗА])/[Yl-R-R] ([ФАЗА]): изменение фаз. + выполняет поворот по часовой стрелке, а − — против нее.

[R] ([ЦВЕТ])/[R-R-Mg] ([ЦВЕТ])/[R-Mg] ([ЦВЕТ])/[Mg] ([ЦВЕТ])/[Mg-B] ([ЦВЕТ])/[B] ([ЦВЕТ])/[B-Cy] ([ЦВЕТ])/[Cy] ([ЦВЕТ])/[Cy-G] ([ЦВЕТ])/[G] ([ЦВЕТ])/[G-Yl] ([ЦВЕТ])/[G-Yl-Yl] ([ЦВЕТ])/[Yl] ([ЦВЕТ])/[Yl-Yl-R] ([ЦВЕТ])/[Yl-R] ([ЦВЕТ])/[Yl-R-R] ([ЦВЕТ]): изменение насыщения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функцию цветокоррекции невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

В начало страницы