- Начало
- Подготовка
- Источник питания
- Использование блока питания

# Использование блока питания

## Подсоединение блока питания

Используйте поставленный в комплекте блок питания. Не используйте блок питания от других устройств.

Кабель питания переменного тока из комплекта предназначен для этой видеокамеры. Не используйте его с другими устройствами. Кроме того, не используйте с этой видеокамерой кабель питания переменного тока от других устройств.

К розетке питания

Рис. 1

Рис. 2

Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания. (Рис. 1)

- Вставьте кабель питания переменного тока полностью до конца.

Подключите штекер питания к розетке питания. (Рис. 1)

Подключите блок питания к разъему <DC IN 12V>. (Рис. 2)

- Отсоединяя блок питания, всегда устанавливайте переключатель питания в положение < > (режим ожидания). Убедитесь, что ЖК-монитор выключен перед отсоединением.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для записывания с подключенным блоком питания установите батарею в случае отключения питания или отключения от розетки питания.

- Питание потребляется, даже если переключатель питания установлен в положение < > (режим ожидания). Чтобы предотвратить потребление питания, отключите блок питания из розетки питания, когда она не используется в течение длительного периода времени.

- Зарядное устройство батареи и блок питания разработаны для работы вне зависимости от страны или региона использования. Они работают с напряжением питания 100 V–240 V и частотой питания 50 Hz или 60 Hz. Однако форма розетки питания отличается в зависимости от страны или региона. Используйте штекер, подходящий к форме розетки питания. Обратитесь к поставщику за переходником.

В начало страницы