- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция настройки цветности

# Функция настройки цветности

Эта функция позволяет задать насыщение цвета и фазу. Она применяет эффекты ко всему изображению. Ее невозможно задать для отдельного оттенка цвета.

#### Общие настройки

[УР.ЦВЕТНОСТИ]: позволяет задать уровень сигнала цветности PR и PB. Ели используется вектороскоп, расстояние от центра (без цвета) увеличивается или уменьшается для всего изображения.

[ФАЗА ЦВЕТНОСТИ]: тонкая настройка фазы цветности сигналов PR и PB. Если используется вектороскоп, все изображение поворачивается по часовой стрелке или против нее.

#### Расширенные настройки

Элементы настроек не предоставляются.

ПРИМЕЧАНИЕ

- [УР.ЦВЕТНОСТИ] и [ФАЗА ЦВЕТНОСТИ] невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМА] → [НАСТРОЙКА ЦВЕТА] установлено значение [V-Log].

В начало страницы